兴银龙外墙清洗整合服务采购项目服务需求

一、项目背景介绍
(一)农银大厦南楼位于北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼，外墙清洗面积14716平米，外墙材质由石材及玻璃幕墙组成。
(二)展览路办公楼位于北京市西城区展览馆路5号，其中：B、C区域为展览路办公楼，外墙清洗面积10800平米，外墙材质由玻璃幕墙、瓷砖及石材组成。
(三)公主坟办公楼位于北京市海淀区复兴路甲23号，外墙清洗面积9385平米，外墙材质由玻璃窗、瓷砖及石材组成。
（四）怀柔分公司（党校物业管理部）位于怀柔区红螺东路5号，会务楼、西会议楼、7号楼、2号楼、17号楼、18号楼等区域的外墙、玻璃幕墙、雨罩、采光罩，由于位置较高，日常保洁无法做到清洗擦拭，且长期处于室外，表面蜘蛛网、灰尘等污垢堆积严重，个别区域石材缝隙及玻璃缝隙的密封胶腐蚀老化严重，造成漏雨，拟对上述区域的外墙、玻璃幕墙、雨罩、采光罩等进行清洗、打胶维修。
二、项目资格要求
(一)具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有高空服务业企业安全资质证书。
（三）近三年内未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（四）响应人法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
（五）禁止存在下列关联关系的响应人同时参与本项目采购：（1）存在控股、管理关系；（2）一方直接持有另一方股权，比例超过20%；（3）法定代表人或单位负责人为同一人（以“国家企业信用信息公示系统”显示的“主要人员信息”名单为准）。
（六）未被中国农业银行及兴银龙列入禁用供应商名录范围（禁用供应商不得通过代理、更名等方式参与本次采购活动）。
三、服务内容、标准、时间及所需提交的成果
(一)农银大厦南楼
1.外墙清洗服务内容
(1)对大厦外墙大理石进行清洁。
(2)对大厦外墙玻璃进行清洁。
(3)对大厦外墙铝塑板进行清洁。
(4)对大厦3、6、7、10、11F连廊处铁艺(内、外侧)进行清洁。
(5)对大厦所有门头挑檐进行清洁。
(6)对专属区域机动车出入口玻璃幕墙进行清洁。
(7)对专属区域自行车棚顶部进行清洁。
2.外墙清洗验收标准
(1)外墙玻璃：光亮、无尘、透明、无水印。
(2)外墙铝板：无尘、无渍、无水印。
(3)外墙石材：表面洁净、颜色一致、无明显污迹、无水印。
(4)挑檐玻璃：无尘、无水印、无泥渍。
(5)外立面金属装饰条：光亮、无尘、无水渍。
(6)穹顶：光亮、无尘、透明、无水印。
(7)专属区域机动车出入口玻璃幕墙：洁净、无水印、无尘。
(8)专属区域自行车棚：洁净、无尘。
3.外墙清洗服务时间
(1)每年实施4次(3、6、9、11月)外墙清洗工作，每次外墙清洗工期为3-7天，如遇重大会议、活动、不可抗力自然条件因素，由甲方另行安排外墙清洗时间，除此外，不得延误工期。
(2)工作日、假日外墙清洗时间为7:30到17:30。
(二)展览路办公楼
1.外墙清洗服务内容
展览路办公楼B、C区域清洗面积共计10800平米。
(1)对外墙瓷砖、石材进行清洁。
(2)对外墙玻璃进行清洁。
(3)对外墙铝塑板、玻璃幕墙、不锈钢板进行清洁。
(4)对展览路办公楼B区西南侧3-15层逃生平台、C区西侧、东侧3-15层逃生平台墙面、玻璃及铝塑板进行清洁。
(5)对所有门头挑檐、所有窗户挑檐、边框进行清洁。
(6)在外墙清洁过程中对空鼓瓷砖进行排查、记录并将空鼓严重具有掉落风险的部分瓷砖进行清除。
2.外墙清洗验收标准
(1)外墙瓷砖、石材：表面洁净、颜色一致、无明显污迹、无水印。
(2)外墙玻璃：光亮、无尘、无水印。
(3)外墙铝板：无尘、无渍、无水印。
(4)挑檐、边框：无尘、无水印、无泥渍。
(5)外立面金属装饰条：光亮、无尘、无水渍。
(6)穹顶：光亮、无尘、透明、无水印。
3.外墙清洗服务时间
(1)按照实际需要，预计每年(3月-4月、5月-6月、7月-8月、9月-10月)实施4次外墙清洗工作，每次外墙清洗工期为1天-2天。
(2)具体施工次数及时间根据甲方安排进行，除遇不可抗力自然条件因素外，不得延误工期。
(3)工作日、节假日外墙清洗时间为7:30到17:30。
（三）公主坟办公楼
1.外墙清洗服务内容
(1)对大厦外墙大理石进行清洁。
(2)对大厦外墙玻璃进行清洁。
(3)对大厦外墙铝塑板进行清洁。
(4)对大厦所有门头挑檐进行清洁。
2.外墙清洗验收标准
(1)外墙玻璃：光亮、无尘、透明、无水印。
(2)外墙铝板：无尘、无渍、无水印。
(3)外墙石材：表面洁净、颜色一致、无明显污迹、无水印。
(4)挑檐玻璃：无尘、无水印、无泥渍。
(5)外立面金属装饰条：光亮、无尘、无水渍。
3.外墙清洗服务时间
(1)每年实施4次（3、6、9、11月）外墙清洗工作，每次外墙清洗工期为3-7天，如遇重大会议、活动不可抗力自然条件因素，由甲方另行安排外墙清洗时间，除此外，不得延误工期。
(2)工作日、节假日外墙清洗时间为7:30-17:30。
（四）怀柔分公司（党校物业管理部）
1.清洗服务内容：
	序号
	分项名称
	单位
	数量
	备注

	一、
	会务楼
	
	
	

	1
	会务楼东立面
	平米
	540
	通用外墙清洗剂，屋面红瓦、外墙石材（2遍）

	2
	会务楼南立面
	平米
	875
	通用外墙清洗剂，屋面红瓦、玻璃幕墙、外墙石材（2遍）

	3
	会务楼西立面
	平米
	540
	通用外墙清洗剂，屋面红瓦、外墙石材（2遍）

	4
	会务楼北立面
	平米
	875
	通用外墙清洗剂，屋面红瓦、外墙石材（含雨罩及雨罩吊顶）

	二、
	塔钟
	
	
	

	1
	东立面玻璃
	平米
	21
	幕墙玻璃专用清洗剂（2遍）

	2
	南立面玻璃
	平米
	11
	幕墙玻璃专用清洗剂（2遍）

	3
	北立面玻璃
	平米
	11
	幕墙玻璃专用清洗剂（2遍）

	三
	西楼
	
	
	

	1
	玻璃雨罩清洗
	平米
	90
	幕墙玻璃专用清洗剂（2遍）

	2
	圆筒石材清洗打胶
	平米
	60
	石材清洗后，石材缝清理、重新打胶（耐候胶）

	3
	玻璃雨罩拉杆刷漆
	项
	1
	打磨除锈，刷灰色防锈漆两道

	4
	玻璃雨罩打密封胶
	项
	1
	裂缝、变型防水维修（耐候胶）

	5
	玻璃雨钢结构刷漆
	项
	1
	打磨除锈，刷灰色防锈漆两道

	四
	七号楼
	
	
	

	1
	玻璃雨罩清洗
	平米
	70
	幕墙玻璃专用清洗剂，清理缝隙后打（耐候胶）（2遍）

	2
	玻璃雨罩钢结构刷漆
	项
	1
	打磨除锈，刷灰色防锈漆两道

	五
	二号楼
	
	
	

	1
	大堂采光顶清洗
	平米
	120
	幕墙玻璃专用清洗剂双面（2遍）

	六
	十七号楼
	
	
	

	1
	大门玻璃
	平米
	70
	幕墙玻璃专用清洗剂双面（2遍）

	七
	十八号楼
	
	
	

	1
	大门玻璃
	平米
	30
	幕墙玻璃专用清洗剂双面（2遍）


2.清洗服务时间：每年实施1次清洗工作，工期在30天内完成，期间不得影响正常使用，时间以具体进场时间为准。
四、报价要求
费用支付采取包干制形式，包括乙方实施本项目过程中所发生的成本费、人员费用、保险、税费、服务管理费、意外伤害险、其它(违约金、经济补偿金等),甲方不再承担任何费用。
五、相关服务要求
(一)现场作业人员需持有有效特种作业证。每次工作前严格按照安全生产要求对现场工作人员进行安全培训，并签署《高空作业安全协议》(详见附件)。
(二)作业前出具大绳检测报告、吊板检测报告、安全锁检测报告、八字环检测报告等，所有报告需由所属项目存档备查。
(三)每次外墙清洗维修过程中，完成外墙安全检查，向甲方提交安全隐患排查报告，避免发生高空坠物等风险。
六、服务期限
	序号
	所属项目
	服务期限

	1
	展览路
	自合同签订之日起至2029年4月30日

	2
	农银大厦南楼
	自合同签订之日起至2029年4月30日

	3
	公主坟
	自合同签订之日起至2029年4月30日

	4
	怀柔分公司（党校物业管理部）
	自合同签订之日起至2027年8月19日


七、付款要求
(一)结算采用后付费方式，乙方每次完成甲方某一项目的服务内容，经甲方验收合格后，甲方根据合同单价及实际清洗面积按次据实支付乙方该项目服务费用，付款前乙方需向甲方提供相应的增值税专用发票。
(二)甲方有权单方随时终止某一项目服务，不视为甲方违约，甲方不再支付该项目未执行期间的合同款项。

[bookmark: _GoBack]附件：高空作业安全协议

1

附件：
高空作业安全协议
甲方：
乙方：
经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能安全优质的按时完成，特签订如下高空作业安全协议：
1、 甲方指定乙方为____________________外墙清洗施工。
2、 施工地点：______________________________________
3、 双方权利和义务：
1、甲方责任和义务
1）在进场高空施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及该工程项目有关联的安全注意事项。
2）为了防止误登，在禁止或不坚固的结构区域，甲方应在结构的适当地点挂上警示牌。
3）甲方对乙方的施工设备和施工过程负有监督与检查的责任和义务。
2、乙方安全措施与责任
1）乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并制定专人负责监管安全施工作业。
2）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的
安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。
3）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则由此而引起的事故，由乙方承担全部责任。
4）凡在高地面2米及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业。
5）担任高空作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病的人员，不准参加高处作业，凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。
6）在使用吊绳作业时，必须使用安全带，安全带在使用前应进行检查，试验荷重为225公斤，试验后检查是否有变形、破裂等，并做好试验记录，不合格的安全带应及时处理。
7）安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上或安全带用的钢丝绳上，禁止挂在不移动或不牢固的物件上。
8）高处工作应一律使用工具袋，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。
9）在进行高处工作时，除有关人员外，不准他人工作地点的下面行走或逗留，工作地点下面应围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人，如在格栅式平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应铺设木板。
10）不准将工具及材料上下投递，要用绳系牢后往下或往上吊送，以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。
11）上下层同时进入工作时，中间必须搭设严密牢固的防护隔板，罩棚或其他隔离设施，工作人员必须佩戴安全帽。
12）冬季在低于零度进行露天高处作业时，必要时应在施工地区附近设有取暖的休息所，取暖设备应有专人管理，注意防火。
13）在3级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。
14）需使用甲方相关的机械、电器等设备、设施，必须经得甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。
15）乙方对该工程项目的安全施工作业人员以及参与该工程作业的全部人员的安全负责。
16）乙方负责此项目施工的全部安全责任，如果在施工中发生安全事故，有乙方承担全部的事故责任和经济责任。
四、甲乙双方严格遵守本合同条款履行各自的职责，搞好文明施工作业。
五、本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，均具有法律效力，本合同自签订之日起即生效，未尽事宜由甲乙双方友好协商并另行签订补充协议。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：
法定代表人或                   法定代表人或
授权代理人(签字）：            授权代理人（签字）：
签字日期：   年  月  日        签字日期：    年  月  日
