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项目名称：海口办公场地甲醛治理
采购人：海南股权交易中心有限责任公司
	项目
名称*-
	除醛治理（含除装修异味及除甲醛、苯系物及TVOC）

	本期
治理
	序号
	工序名称
	平方
	数量
	单位
	单价
(元)
	金额(元)
	折后额
	总额(元)
	备注

	
	1
	光触媒喷涂（进口）
	728
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	板材降解
（国产）
	
	-
	平方米
	
	-
	
	
	

	
	3
	油漆降解
（国产）
	
	-
	平方米
	
	-
	
	
	

	
	4
	高效除味
（国产）
	
	-
	平方米
	
	-
	
	
	

	
	5
	异味处理
（国产）
	
	-
	平方米
	
	-
	
	
	

	
	6
	国家CMA检测中心复检
	-
	
	间
	
	-
	
	
	

	
	7
	施工前后
检测费用
	-
	
	间
	
	-
	
	
	

	
	8
	发票
	-
	-
	-
	0
	-
	0
	0
	包含增值发票

	
	总价（元）
	
	-
	
	
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	一、治理工艺流程：
1、板材降解：对污染源进行专项治理。对所有柜子内部采用甲醛净和苯醛清除剂板材专用进行针对性的治理，使污染源的浓度进一步降低；
2、墙面降解：墙面采用甲醛净墙面专用材料喷涂，使污染源的浓度进一步降低；
3、异味处理：对软装材料进行异味净喷涂，快速分解室内材料异味；
4、光触媒喷涂：在柜内擦拭过程中同步对墙面、天花、地面、家具等部位喷涂纳钛金装光触媒。污染源中残余的有害气体会释放到空间，与墙面、天花、地毯、家具等部位附着的纳钛金装光触媒接触从而被彻底降解；
5、纳米除味：对家具进行喷涂纳米家具除味剂，让家具异味大量降低；
6、高效除味：采用空气触媒对处理后的大空间残留味道进行最后处理；
7、针对性治理3种污染物：针对性治理甲醛、苯系物和TVOC（有机性挥发物的总称）并且无反弹性
8、治理复检：除醛完成后第15天对室内各位置进行复检复检达到国家安全标准后交付；
二、工程标准：
1、空气质量达到GB50325-2010国家室内空气质量标准一类标准；
2、室内装修异味大部分降解；
3、抗菌：99.99%；防霉：达到0级；
4、释放负离子量；
5、无毒无害；
6、不磨损有效10年以上。
三、工程赠送：
1、赠送室内治理工程前、后室内空气检测
2、国家CMA检测中心复检（复测3项污染物），出具含法律效力的国家检测报告；
本产品质保期为5年。




供应商名称（盖章）：         
                    日期：    年    月    日
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