金阳智慧光伏运维组件2026下半年至2027上半年清洗服务项目询价函

一、项目概况

1.项目名称：金阳智慧光伏运维组件2026下半年至2027上半年清洗服务
2.服务地点：长沙市浏阳经开区

3.采购人：湖南金阳智慧园区管理服务有限公司

二、服务内容

1.光伏运维组件清洗，含混凝土屋面、彩钢瓦屋面、BIPV屋面组件清洗（具体清洗容量详见附件4：报价清单）；

2.具体服务要求详见附件9：合同附件。

三、采购方式

询价采购，在满足询价函要求前提下，确定总价最低者为中标人。

四、服务方资格及要求

1.投标人具有有效期内的工商营业执照；

2.法人提交法定代表人身份证明复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件。

3.投标单位应具有光伏板清洗设备：应同时配备或租赁清洗无人机及光伏清洗机器人，如设备为租赁的租赁期应至少包含本次采购服务期，投标人提供设备购买发票或租赁合同、付款依据（注：投标需提供清晰彩色扫描件，中标后投标人需提供设备购买发票或租赁合同原件，如投标人提供与投标文件不符的设备、资料，采购人可取消中标资格且有权解除合同）；
4.现场须不少于1名监督人员，监督人员需持有行政主管部门颁发，且在有效期内的安全员证；本次清洗项目至少配备4名作业人员且与监督人员不重复，均需持有行政主管部门颁发且在有效期内的高处作业证，并提供相应人员劳动合同、工伤保险或商业意外保险购买记录（注：中标后采购人对现场监督人员以及作业人员进行核对，若现场监督人员及作业人员与投标文件不符的，采购人有权解除合同）；

5.应标单位应至少提供2个光伏面板清洗业绩，并附相关证明文件（注:投标人投标截止时间前 36个月内具有类似项目业绩，需提供合同和验收报告清晰彩色扫描件并加盖投标人公章，时间以合同签订日期为准；投标人在中标后需提供业绩合同及验收报告原件，如投标人提供虚假业绩合同及验收报告，采购人有权解除合同。)
五、服务期限

分批次清洗，清洗服务期限为一年，从2026年     月    日至2027年     月     日止。
六、招标控制价

大写： 肆拾玖万壹仟伍佰捌拾元陆角柒分
小写：491580.67 元
结算方式

      分批次验收，验收合格后按合同金额开具增值税专用发票结算。

八、询价函的获取

凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在截止时间前通过登录国家级浏阳经济技术开发区网（http:\\letz.changsha.gov.cn\）《湖南金阳投资集团有限公司》（http://www.hnjytz.com.cn/）免费下载询价文件。

九、评标办法

本项目评标程序：

1、递交投标文件；

2、资格性审查；

3、响应性审查；

4、投标人价格比较；

5、确定中标候选人，原则上根据审查通过的报价由低至高的次序排列确定中标候选人。

十、截止时间及报价书组成

本项目实行纸质投标。报价文件必须密封，采用A4幅面纸装订成册。并由法定代表人或其授权代表签字，加盖单位公章。封口处应加盖单位公章，封面上注明项目名称和报价方名称。报价书一式三份，其中正本一份，副本一份，pdf扫描件版本（带u盘）一份，如果正本与副本、pdf扫描件不相符，以正本为准。报价文件的组成如下：
法定代表人身份证明(附件1)；

授权委托书(附件2)（若有）；

报价函原件(附件3)；
报价清单、服务位置及容量(附件4)；
工商营业执照复印件(附件5)；
清洗设备清单、发票/租赁合同证明文件（附件6）；
监督人员安全员证、清洗人员高处作业证、劳动合同、工伤保险或商业意外保险购买记录（附件7）；
业绩要求的相关证明文件（附件8）；
合同（附件9）。
投标文件递交时间：北京时间2026年 10 月 16 日下午    14:30，逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒收。 

投标文件递交地址： 浏阳经济开发区盛世路C2栋汇远实业705室。

本项目为现场开标，在投标文件递交时间前，必须由投标人的法定代表人或由投标单位法定代表人授权的委托代理人亲自携带密封投标文件以及持身份证明文件至指定开标室参与开标会议，不接受邮寄或传真，逾期不予受理。

十一、联系方式

采 购 人：湖南金阳智慧园区管理服务有限公司

联系人： 熊女士         

电  话：15111455466 

地  址：湖南省浏阳经济开发区盛世路C2栋汇远实业701办公室



附件1：

法定代表人身份证明

报价单位名称：                                                                                   

单位性质：                                                                                      

地址：                                                                                              

成立时间：         年       月      日                   

姓名：           （法定代表人签字） 性别：          

年龄：            职务：            

系                              （报价单位）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正/反面）
	法定代表人身份证（反/正面）


报价人：                          （盖单位章）

                      年       月       日 

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。

附件2：

授权委托书

本人              （姓名）系                 （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                  （项目名称）采购活动，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权          。

附：法定代表人身份证明

	法定代表人二代身份证复印件（正/反面）
	委托代理人二代身份证复印件（反/正面）

	法定代表人二代身份证复印件（正/反面）
	委托代理人二代身份证复印件（反/正面）


投标人：            （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

委托代理人：            （签字）

      年     月     日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名；  

附件3：

报价函
致 湖南金阳智慧园区管理服务有限公司：
我方已仔细研究了金阳智慧光伏运维组件2026下半年至2027上半年清洗服务 (项目名称)的询价文件的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价文件的全部条款且无任何异议。

愿意以(大写)：          元整(小写)：¥         元提供本次清洗服务，按询价文件和合同约定完成湖南金阳智慧园区管理服务有限公司委托的服务。

报价单位名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            

日期：           年          月         日

附件4-1：

报价清单
	项目名称
	金阳智慧光伏运维组件2026下半年至2027上半年清洗服务

	类别
	屋面性质
	容量
	清洗次数
	不含税价格

	投标分项报价

(不含税)
	混凝土屋面组件清洗
	11600.19KW
	2次
	小写：

	
	彩钢瓦屋面组件清洗
	44505.70KW
	2次
	小写：

	
	BIPV屋面组件清洗
	1292.56KW
	3次
	小写：

	
	柔性支架组件清洗
	6413.68KW
	1次
	小写：

	投标报价总额

（不含税）
	大写：                   ，小写：                    

	税率
	      %

	含税总金额
	大写：                   ，小写：                    

	备  注
	（1）供应商的价格折扣应当直接在投标不含税总价中给出；

（2）按照安装类型单瓦报价，即：混凝土屋面、彩钢瓦屋面、BIPV屋面、柔性支架四种类型，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的清洗费、管理费、人员费用（含工资、奖金、劳保福利、医疗、工伤、失业、养老、生育等保险、教育培训、处理伤亡事故等）、设备投资、工具耗材、高空作业、设备租赁及使用、办公材料费、税金等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付其他任何费用。

（3）报价文件所有金额均为人民币。
（4）光伏电站装机明细详见附件4-2。


附件4-2：服务位置及容量

	湖南金阳智慧园区管理服务有限公司运维光伏电站装机明细表

	单位：千瓦

	公司名称
	项目名称
	项目地址
	装机容量

	鑫能公司
	e中心一期1兆瓦光伏项目
	混凝土屋面
	1253.45

	
	南园加压泵站0.157兆瓦光伏项目
	混凝土屋面
	154.44

	宇金公司
	汇远二期光伏项目
	混凝土屋面
	48.4

	
	汇远三期光伏项目
	混凝土屋面
	968

	
	欧智通光伏项目
	混凝土屋面
	453.75

	
	水务公司光伏项目
	彩钢瓦屋面
	611.05

	宇博公司
	爱康新材料光伏项目
	彩钢瓦屋面
	2291.4

	
	创新创业园光伏项目
	混凝土屋面
	1482.76

	宇骏公司
	浏阳高新区银浩厂房分布式光伏发电项目
	彩钢瓦屋面
	1598.245

	
	金阳紫星广场商务区分布式光伏项目
	BIPV屋面
	1292.56

	
	浏阳高新区新能源汽车零部件标准工业厂房分布式光伏项目
	彩钢瓦屋面
	6607.25

	
	北园污水处理厂光伏电站
	柔性支架
	6413.68

	宇智公司
	韵达物流长沙分拨中心分布式光伏项目
	彩钢瓦屋面
	7099.17

	
	湖南爱康新型建材有限公司分布式光伏项目（二期）
	彩钢瓦屋面
	1167.39

	
	中部智谷分拨中心分布式光伏项目
	彩钢瓦屋面
	5002.01

	
	长沙智中心一期分布式光伏项目
	混凝土屋面
	1722.2

	
	长沙智中心二期分布式光伏项目
	混凝土屋面
	2495.08

	
	湖南春光九汇光伏项目
	混凝土屋面
	1421.55

	
	金阳医院光伏项目
	彩钢瓦屋面
	1088.115

	
	泽睿新材光伏项目
	彩钢瓦屋面
	1953.25

	复中公司
	盛世湘容光伏项目
	彩钢瓦屋面
	770

	
	湖南创速新材料光伏项目
	彩钢瓦屋面
	495

	
	卓格装饰光伏项目
	彩钢瓦屋面
	231

	
	卓格塑业光伏项目
	彩钢瓦屋面
	198

	
	霖辉光伏项目
	彩钢瓦屋面
	502.7

	环晨公司
	欧智通二期光伏项目
	混凝土屋面
	1093.95

	
	神力胶业光伏项目
	混凝土屋面
	506.61

	
	普济新厂光伏项目
	彩钢瓦屋面
	628.29

	
	普济老厂光伏项目
	彩钢瓦屋面
	693.81

	银壮公司
	施美图光伏项目
	彩钢瓦屋面
	417.5

	
	赛瑞汽车光伏项目
	彩钢瓦屋面
	573.75

	
	尚辉光伏项目
	彩钢瓦屋面
	485.625

	
	优丽世家光伏项目
	彩钢瓦屋面
	261.25

	
	中岚中泰光伏项目
	彩钢瓦屋面
	260

	
	美凯光伏项目
	彩钢瓦屋面
	1218.125

	
	宝之暖光伏项目
	彩钢瓦屋面
	1068.75

	
	美家宅光伏项目
	彩钢瓦屋面
	260

	
	筑艺家光伏项目
	彩钢瓦屋面
	532.5

	恩瑞公司
	华域视觉光伏项目
	彩钢瓦屋面
	6215.22

	
	长沙申大光伏项目
	彩钢瓦屋面+混凝土屋面
	1201.2

	建能公司
	湖南艺术职业学院光伏项目
	混凝土屋面
	1075.1

	混凝土屋面
	11600.19

	彩钢瓦屋面
	44505.7

	BIPV屋面
	1292.56

	柔性支架
	6413.68

	合计
	63812.13

	备注：

年度运维组件清洗两次，其中BIPV屋面清洗三次，柔性支架于2027年5月清洗一次，彩钢瓦屋面中的华域视觉光伏电站于2027年5月清洗一次，每次清洗需在甲方出具联系函后两个自然月内完成，其他具体清洗按实际情况调整。

清洗费用按照实际清洗次数及容量结算。


附件5：工商营业执照（复印件加盖报价单位公章）
附件6-1：清洗设备清单

附件6-2：清洗设备发票/租赁合同、付款依据
附件7-1：监督人员安全员证

附件7-2：清洗人员高处作业证

附件7-3：相关人员劳动合同、工伤保险或商业意外保险购买记录

附件8：业绩要求的相关证明文件
附件9：                               合同编号：            
湖南金阳智慧园区管理服务有限公司

光伏运维组件2026下半年至2027上半年清洗服务合同

项目名称：金阳智慧光伏运维组件2026下半年至2027上半年清洗服务                  
甲    方： 湖南金阳智慧园区管理服务有限公司
乙    方：                                 
签订日期：       年     月     日
委托方（以下简称甲方）：湖南金阳智慧园区管理服务有限公司

统一社会信用代码：91430181578606578A

法定代表人：周钦

地  址：浏阳经济技术开发区盛世路企业总部C2栋7楼

电  话：0731-83168830

受托方（以下简称乙方）： 
法定代表人： 

地    址： 
联系电话： 
甲、乙双方在完全理解本合同项下各条款的情况下，经友好协商后，达成如下光伏组件清洗服务合同，服务内容如下：

一、服务内容

    项目位于： 浏阳市经开区  ，甲方委托乙方对光伏组件进行清洗，具体位置及容量详见《光伏运维电站装机明细表》（附件1）。

本次合同服务内容及费用见下表：

	类别
	屋面性质
	容量
	清洗次数
	价格

	分项明细

(含税)
	混凝土屋面组件清洗
	11600.19KW
	2次
	小写：

	
	彩钢瓦屋面组件清洗
	44505.70KW
	2次
	小写：

	
	BIPV屋面组件清洗
	1292.56KW
	3次
	小写：

	
	柔性支架清洗
	6413.68KW
	1次
	小写：

	税率
	      %

	总金额
	大写：                   ，小写：                    

	备注:

年度运维组件清洗两次，其中BIPV屋面清洗三次，柔性支架于2027年5月清洗一次，彩钢瓦屋面中的华域视觉光伏电站于2027年5月清洗一次，每次清洗需在甲方出具联系函后两个自然月内完成，其他具体清洗按实际情况调整。

清洗费用按照实际清洗次数及容量结算。


二、合同服务时间

清洗服务期限：2026年     月     日至2027年     月     日
每次清洗前由甲方出具《联系函》（附件2），每次清洗需在甲方出具《联系函》后两个自然月内完成，如遇雨、雪天气，工期顺延，顺延时间需由甲方在《联系函》中填写相应顺延时间并签字认可。如有服务项目因不可抗力因素暂无法实施，经甲、乙双方协商一致，可先搁置无法实施的项目，搁置项目费用结算需在实施服务并验收合格后按照考核结果进行结算。

三、考核与结算方式

1.光伏电站运维组件分批次清洗，清洗完成后，乙方应在一周内通知甲方对当次清洗服务进行考核，考核评分采取百分制，根据当次清洗结果填写《光伏组件清洗考核表》（附件3），考核评分标准详见《光伏组件清洗工作考核标准》（附件4）；

2.各电站每次清洗结束后，甲方对乙方进行考核，如考核不合格，甲方有权解除合同；

3.甲方根据考核总得分计算结果填写《光伏组件清洗考核汇总表》（附件5）。光伏组件清洗考核总得分与服务费支付标准对应关系如下:

90分≤考核总得分≤100分的，支付当次清洗容量计算后100%的服务费；

85分≤考核总得分<90分的，支付当次清洗容量计算后95%的服务费；

80分≤考核总得分<85分的，支付当次清洗容量计算后90%的服务费；

考核总得分<80分的，当次清洗服务费不予支付，且甲方有权终止本合同；

4.经甲方验收合格后根据清洗容量及单价计算当次清洗服务费金额，结合考核结果以及整改、投诉情况计算最终结算金额，由乙方开具同等数额   %的增值税专用发票，甲方在收到乙方开具的合规发票后1个月内通过转账方式支付当批次合同款项。
乙方指定账户：

户    名：                             
账    号：                             
开户银行：                             
四、清洗验收标准、整改、投诉
光伏组件清洗验收标准详见《光伏组件清洗工作考核标准》（附件4）；

乙方需在甲方发出《整改通知书》（附件6）后三个工作日内整改到位，未按要求整改或未整改，甲方按照《整改通知书》中的要求扣除当次清洗服务费；若类型问题出现第三次或涉及到安全类的整改，乙方在三个工作日内未整改到位或拒不整改的，甲方有权解除合同；

有效企业投诉扣清洗服务费1000元/次，如被上级部门检查不合格/投诉或被所在企业投诉，按照《投诉情况汇总》（附件7）中的要求在当次清洗费用中扣除5%/次的服务费。

五、双方权利和义务
(一)甲方权利和义务：

甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知；

甲方在乙方进行施工时，有权对乙方进行监督、检查、指导；

如作业过程中出现人员伤害、设备损坏情况，发生的一切费用由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任，但甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作， 协助相关部门做好事故的调查取证工作；
甲方配合乙方取水取电工作，如清洗点所在企业要求支付水电费，乙方需自行承担相关费用；

甲方应安排专人负责验收工作，验收负责人应及时对乙方的清洗工作进行验收确认，不得无故拖延。

(二)乙方权利和义务：

1.乙方应配备光伏板清洗设备，能根据光伏板的不同材质和安装情况，采用不同的清洗方式和清洗剂，确保对光伏板不造成任何损害；

2.现场需安排1位监督人员，监督人员需持有安全员证，在清洗服务前应将证书复印件提供给甲方备案；

3.本次清洗项目至少配备4人，均需具有高处作业证，在清洗服务前应将证书复印件提供给甲方备案；

4.严格遵守甲方的技术、安全、保密、保卫等工作制度，听从甲方监护人员的意见，对因违反上述规定造成甲方的损失，乙方应对损失金额进行全额赔偿；
5.严格落实施工安全责任制，清洗过程非施工人员不得进入作业现场，作业人员进入现场配备安全帽、绝缘鞋等安全护具；
6.非甲方原因造成人身触电、高空坠落等事故由乙方承担全部责任；
7.对作业范围内甲方已有效隔离或保护的设备设施不得损坏，如因技术及施工方面的原因造成设备损坏，如对上述设备设施造成甲方的损失，乙方应按损失金额进行赔偿；
8.高处作业时，观察所处环境，确保安全，必须正确佩带安全帽和安全带，安全带严禁低挂高用，使用前检查安全装置，无安全保护能力禁止使用；禁止高处向下丢物品（工具、设备部件等），防止砸伤他人。使用梯子登高作业的人员，要首先选择地面不滑，或采取防滑措施支牢扶梯；梯子放置角度不小于30°，并有专人扶持，监护。上、下传递工具，不得抛扔，必须用绳子起吊，吊时要拴牢，严禁滑脱，下边的人员要站立在安全地点；
9.施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；
10.乙方在施工过程中当天产生的垃圾当日清理干净，施工结束后，乙方应对施工现场进行彻底清理，做到工完、料尽、场地清，清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行500-1000元的罚款，扣除部分清洗费用。

11.乙方对该项目的安全施工作业以及对参与该工程作业所使用的全部人员的安全负全责；
12.提供优质合格的清洗施工原材料，严格按施工技术方案和操作规程施工，保证质量，承担违章操作或劣质原料造成的质量事故或工程延期责任；
13.按合同计划进度按时保质保量完成作业内容，并接受甲方的检查验收，对甲方提出的问题积极整改。
六、违约责任

1.在本合同有效期内，任意一方未经对方同意不得随意终止合同；

2.除本合同另有约定外，任何一方违约，应赔偿给对方造成的任何直接及间接损失及因主张权利而支付的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、执行费等）。

七、争议解决

因本合同的解释、效力、订立、履行等产生的或与本合同有关的任何争议，均应由双方友好协商解决。协商解决不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

八、其他

1.本合同自双方签章之日起生效，一式 陆 份，甲方 叁 份、乙方 叁 份，具有同等法律效力。

2.本合同附件《安全生产责任书》（附件7）是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜由甲、乙双方友好协商解决并达成补充协议后执行。

附件1:《光伏运维电站装机明细表》

附件2:《联系函》

附件3:《光伏运维清洗服务考核表》

附件4:《光伏运维清洗服务考核汇总表》

附件5:《光伏组件清洗评分标准》
附件6:《整改通知书》

附件7:《投诉情况汇总》

附件8:《安全生产协议》

甲方（盖章） 







乙方（盖章）

甲方代表（签字）： 

        
   乙方代表（签字）：

年  月  日 







 年  月  日
附件1
	湖南金阳智慧园区管理服务有限公司光伏运维电站装机明细表

	单位：千瓦

	公司名称
	项目名称
	项目地址
	装机容量

	鑫能公司
	e中心一期1兆瓦光伏项目
	混凝土屋面
	1253.45

	
	南园加压泵站0.157兆瓦光伏项目
	混凝土屋面
	154.44

	宇金公司
	汇远二期光伏项目
	混凝土屋面
	48.4

	
	汇远三期光伏项目
	混凝土屋面
	968

	
	欧智通光伏项目
	混凝土屋面
	453.75

	
	水务公司光伏项目
	彩钢瓦屋面
	611.05

	宇博公司
	爱康新材料光伏项目
	彩钢瓦屋面
	2291.4

	
	创新创业园光伏项目
	混凝土屋面
	1482.76

	宇骏公司
	浏阳高新区银浩厂房分布式光伏发电项目
	彩钢瓦屋面
	1598.245

	
	金阳紫星广场商务区分布式光伏项目
	BIPV屋面
	1292.56

	
	浏阳高新区新能源汽车零部件标准工业厂房分布式光伏项目
	彩钢瓦屋面
	6607.25

	
	北园污水处理厂光伏电站
	柔性支架
	6413.68

	宇智公司
	韵达物流长沙分拨中心分布式光伏项目
	彩钢瓦屋面
	7099.17

	
	湖南爱康新型建材有限公司分布式光伏项目（二期）
	彩钢瓦屋面
	1167.39

	
	中部智谷分拨中心分布式光伏项目
	彩钢瓦屋面
	5002.01

	
	长沙智中心一期分布式光伏项目
	混凝土屋面
	1722.2

	
	长沙智中心二期分布式光伏项目
	混凝土屋面
	2495.08

	
	湖南春光九汇光伏项目
	混凝土屋面
	1421.55

	
	金阳医院光伏项目
	彩钢瓦屋面
	1088.115

	
	泽睿新材光伏项目
	彩钢瓦屋面
	1953.25

	复中公司
	盛世湘容光伏项目
	彩钢瓦屋面
	770

	
	湖南创速新材料光伏项目
	彩钢瓦屋面
	495

	
	卓格装饰光伏项目
	彩钢瓦屋面
	231

	
	卓格塑业光伏项目
	彩钢瓦屋面
	198

	
	霖辉光伏项目
	彩钢瓦屋面
	502.7

	环晨公司
	欧智通二期光伏项目
	混凝土屋面
	1093.95

	
	神力胶业光伏项目
	混凝土屋面
	506.61

	
	普济新厂光伏项目
	彩钢瓦屋面
	628.29

	
	普济老厂光伏项目
	彩钢瓦屋面
	693.81

	银壮公司
	施美图光伏项目
	彩钢瓦屋面
	417.5

	
	赛瑞汽车光伏项目
	彩钢瓦屋面
	573.75

	
	尚辉光伏项目
	彩钢瓦屋面
	485.625

	
	优丽世家光伏项目
	彩钢瓦屋面
	261.25

	
	中岚中泰光伏项目
	彩钢瓦屋面
	260

	
	美凯光伏项目
	彩钢瓦屋面
	1218.125

	
	宝之暖光伏项目
	彩钢瓦屋面
	1068.75

	
	美家宅光伏项目
	彩钢瓦屋面
	260

	
	筑艺家光伏项目
	彩钢瓦屋面
	532.5

	恩瑞公司
	华域视觉光伏项目
	彩钢瓦屋面
	6215.22

	
	长沙申大光伏项目
	彩钢瓦屋面+混凝土屋面
	1201.2

	建能公司
	湖南艺术职业学院光伏项目
	混凝土屋面
	1075.1

	混凝土屋面
	11600.19

	彩钢瓦屋面
	44505.7

	BIPV屋面
	1292.56

	柔性支架
	6413.68

	合计
	63812.13

	备注：

年度运维组件清洗两次，其中BIPV屋面清洗三次，柔性支架于2027年5月清洗一次，彩钢瓦屋面中的华域视觉光伏电站于2027年5月清洗一次，其他具体清洗按实际情况调整。

清洗费用按照实际清洗次数及容量结算。


附件2

联系函

	致****公司：

本次清洗为：第**次清洗
本次清洗容量为：***KW
   请贵司收到联系函后3个自然日内开展清洗服务工作，本次清洗服务为期两个自然月，自20**  年    月     日至20**年     月     日止。

甲方签字：   

日    期：    年   月   日

	乙方单位签收：

       乙方单位盖章：

日    期：

	服务延期确认：

因***因素导致本次清洗服务中的**电站无法按照规定时间完成清洗，涉及电站为：***电站，涉及容量为：***KW

甲方意见：

乙方单位签字盖章：                  

            日期：


附件3
湖南金阳智慧园区管理服务有限公司

光伏运维清洗服务考核表

	清洗电站名称
	
	评估内容
	

	服务供方名称
	
	评估月份
	202X年X月

	一、履约检查考核评分情况：
根据《光伏组件清洗评分标准》

20**年***电站，第*次清洗检查得分：XX分

二、当次清洗服务不足之处与改进要求

不足之处：

1、

2、

改进要求：

1、

2、

服务供方签收人：       日期：            

	编制
	
	项目经理
	
	内控负责

人审批
	
	分管副总审核
	

	日期
	
	日期
	
	日期
	
	日期
	


附件4
湖南金阳智慧园区管理服务有限公司

光伏运维清洗服务考核汇总表

	服务供方名称
	

	一、履约检查考核评分情况

20**年***电站，第*次清洗检查得分：XX分

20**年***电站，第*次清洗检查得分：XX分

20**年***电站，第*次清洗检查得分：XX分
20**年***电站，第*次清洗检查得分：XX分

《光伏运维清洗服务考核表》第*次清洗服务综合得分：XX分

二、考核依据及考核结果运用

1、本次履约检查考核平均分=本次考核结果得分；

2、最终得分：**分，根据合同“三、考核与结算方式”，应结算金额为：        元；

3、根据《整改通知书》要求，当次清洗共计应扣除费用为            元；

4、根据《投诉情况汇总》要求，当次清洗共计应扣除费用为            元。

三、最终费用
根据当次清洗服务考核结果及整改要求、投诉情况，当次清洗服务最终结算金额为：   元
（结算金额=当次清洗应付金额*考核得分百分比-整改应扣金额-投诉应扣金额）

服务方签收人：  

日期：

	编制
	
	项目经理
	
	内控负责

人审批
	
	分管副总审核
	

	日期
	
	日期
	
	日期
	
	日期
	


附件5
光伏组件清洗评分标准
电站名称：                                               验收时间：
	序号
	评分项
	标准描述
	扣分规则
	得分
	备注

	1
	组件表面无灰尘

（10分）
	目视无明显灰尘、浮尘
	每发现一处有灰尘扣2分
	
	

	2
	无顽固污渍残留

（10分）
	鸟粪、油污、树胶等已清除干净
	每处残留扣2分
	
	

	3
	无清晰水渍、水痕

（10分）
	清洗后自然风干无明显水渍
	水渍面积超5%扣4分，超10%扣8分
	
	

	4
	组件表面无划痕

（10分）
	清洗工具及操作时未造成表面划伤
	每发现一处划痕扣2分
	
	

	5
	无隐裂/破损

（10分）
	清洗过程中未踩踏、刮蹭造成组件隐裂或物理破损
	每处破损扣10分，隐裂扣5分
	
	

	6
	无边框变形

（10分）
	清洗操作时未踩踏
	每处变形扣2分
	
	

	7
	正确使用工具

（10分）
	使用专用清洗刷/设备
	违规使用工具扣6分
	
	

	8
	证件齐全

（10分）
	清洗人员持有有效证件
	未持有有效证件人员上岗扣8分
	
	

	9
	正确佩戴劳保用品

（10分）
	工作过程中佩戴安全帽、安全绳
	每一项违规扣4分
	
	

	10
	清洗前后对比照片

（10分）
	每个电站留存清洗前后对比照片
	缺照片扣8分
	
	

	11
	按时完成清洗

（10分）
	按计划完成清洗任务
	每延迟一天扣2分
	
	

	12
	每日清理清洗工具和杂物

（10分）
	清洗后不遗留清洗工具和杂物
	每处扣2分
	
	

	总得分
	
	


被考核方确认：                                 考核人：

日  期 ：                                      日  期：

附件6
整改通知书

	检查人员
	

	被检查电站
	
	检查时间
	

	检查情况：

	整改期限
	
	整改责任人签认
	

	复查情况：
复查人：            复查时间：


备注：

在乙方发出整改通知后三个工作日内整改到位，未按要求整改，按500元/次在当次清洗服务费中扣除；

同类型问题整改出现两次或涉及安全类问题需整改的，须在一个工作日内整改到位，若未整改到位或拒不整改的，有权解除合同。

附件7
投诉情况汇总
	投诉事项
	

	投诉部门
	
	投诉时间
	

	投诉内容：

	投诉结果：

例：电站所在企业检查结果：共计**项投诉/不合格；

上级部门检查结果为：共计**项投诉/不合格。

有效投诉：共计**次，需在本次清洗服务考核中扣***元。


	责任人确认
	
	供应商确认
	


投诉说明：

有效企业投诉扣清洗服务费1000元/次；

如被上级部门检查不合格/投诉的，在当次清洗服务费中扣除5%/次的服务费。

附件8
安全生产协议

委托方(以下简称甲方):湖南金阳智慧园区管理服务有限公司

统一社会信用代码证:91430181578606578A

法定代表人:周钦

注册地:浏阳经济技术开发区盛世路企业总部C2栋7楼

联系电话:0731-83168830

受委托方(以下简称乙方）：

统一社会信用代码： 

法定代表人： 

地址：

联系人：               联系电话：              
为在《湖南金阳智慧园区管理服务有限公司光伏运维组件清洗服务合同》的实施过程中创造安全、文明、和谐的施工环境，切实搞好本项目的安全生产工作，特签订安全生产协议：

一、甲方安全责任
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”的方针进行安全生产管理。 

3．对乙方作业流程进行监督，发现违规操作或安全隐患有权要求立即整改。

二、乙方安全责任

1. 须具备合法有效的资质，清洗人员应持证上岗，且证书符合国家相关规定，作业时随身携带证件备查。

2. 严格按照国家法律法规、行业标准及甲方要求开展清洗工作，制定详细清洗方案与安全操作规程，经甲方审核后执行。

 3. 在清洗作业前，对作业现场进行全面安全风险评估，制定针对性安全措施，确保作业区域安全隔离，设置明显警示标识，防止无关人员误入。

4. 清洗过程中，落实各项安全保障措施：

• 电气设备维修时，严格遵守停电、验电、挂牌等流程，防止触电事故。

• 高空作业时，作业人员须佩戴安全帽、安全带等防护用品，确保作业平台稳固可靠。

• 涉及动火作业，提前办理审批手续，配备灭火器材，安排专人监护，作业后清理现场，确认无残留火种。

  5. 如在清洗过程中发现重大消防安全隐患，应立即书面通知甲方，并提出整改建议，制定整改措施。

    6. 对清洗工作产生的废弃物进行分类收集、妥善处理，遵守环保相关规定，保持作业现场整洁。

7. 对本单位清洗人员进行安全教育培训，使其熟悉项目环境、工作流程及安全要求，增强安全意识与应急处置能力。

8.乙方须为操作人员购买人身意外伤害保险及第三者责任险。

三、安全检查与隐患整改

  1. 甲方有权定期或不定期对乙方清洗工作进行安全检查，检查内容包括但不限于人员资质、操作规范、安全防护措施、设备运行状况等。

    2. 对检查中发现的安全隐患，乙方应立即整改，整改完成后书面通知甲方复查。若乙方未及时整改或整改不合格，甲方有权依据清洗服务合同约定进行处罚，并追究乙方相应责任。

四、违约责任

    1. 若因乙方清洗操作不当导致安全事故，给甲方、乙方或第三方造成人身伤害、财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，并承担违约责任。

2. 一方严重违反协议，另一方有权终止合同并追究法律责任。  

五、其他条款

1. 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。  

2. 争议解决：协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。  

3. 本协议一式肆份，双方各执贰份，自签字盖章之日起生效，有效期与清洗服务合同一致。  

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）： 

法定代表人/授权代表签字：               法定代表人/授权代表签字：

日期：________                          日期：________  

报价单位：_____________________


法人代表：_____________________


日    期：_______年____月____日
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