附件3：

投标报价一览表

	项目类别
	项目

地点
	单项工程名称
	数量
	报价（元）
	备注

	常规项目
	VIP部与普通部
	冷却塔清洗
	1项
	
	含水系统过滤器滤网

更换、

冷却塔皮带更换等维护维修

服务。

	
	
	冷却水系统加药处理
	1项
	
	

	
	
	冷冻水系统加药处理
	1项
	
	

	
	
	冷却塔维护维保
	1项
	
	

	合计（一）：
	
	（元/年）

	据实结算

项目(一)
	VIP部
	主机冷凝器清洗
	1项
	
	即每年一次性项目，其

中包含水系统换季和应

急维修时的管网放水清

洗服务，并负责放水后

的注水、排空等。

	
	
	机房过滤器清洗
	1项
	
	

	
	
	膨胀水箱清洗
	1项
	
	

	
	
	小计1
	
	

	
	普通部
	主机冷凝器清洗
	1项
	
	

	
	
	机房过滤器清洗
	1项
	
	

	
	
	膨胀水箱清洗
	1项
	
	

	
	
	小计2
	
	

	合计（二）：小计1+小计2
	
	（元/年）

	据实结算

项目(二)
	VIP部
	主机蒸发器清洗（单次）
	1项
	
	即本合同期内一次性

项目

	
	普通部
	主机蒸发器清洗（单次）
	1项
	
	

	合计（三）：
	
	（元/次）

	合计报价：合计（一）+合计（二）+合计（三）
	
	（万元）


备注：以上报价包括：金山院区中央空调水系统清洗、水处理维保服务的全部费用，以及为完成以上工作所需的材料费、器具设备费、人工费、交通费、保险费、安全文明施工措施费、采购文件明示的风险费、护具费、材料设备运输费、各类资料档案整理费、辅材费、管理费、税费、利润等供应方为完成本项目规定的全部费用。

附件4：

金山院区中央空调水系统清洗、水处理维保服务项目

外包维保单位服务考核表

外包单位：                                                   考核时间：                 

	序号
	考核事项
	检查考核具体内容
	备注

	1
	合同条款执行情况
	1、所有维保内容都按合同进行了，并基本完成工作达到维保质量（   ）

2、维保工作质量有保障，机组未有大事件故障发生（   ）

3、水垢杂质清理比较彻底干净，使用效果良好（   ）

3、日常工作到位，有一定的计划安排，和院方合作愉快（   ）

4、有检查记载且详细真实，及时上交院方相关人员（   ）

5、临时故障响应及时，处理正确，维修到位（   ）
	

	2
	维保服务质量保障、设备运行情况
	1、冷却塔内无杂质、水质较好、无藻类物质（   ）

2、冷却水的温度未因水质不好而出现异常情况（   ）

3、定期检测水质和加药处理，保持水质的正常使用标准(   )

4、输水管道畅通，除垢及时，设备运行良好（   ）

5、合同各项水质维保指标达到了国家或院方相关规定技术参数（   ）

6、不同维保项目都有工作计划并基本按计划完成任务（   ）
	

	3
	工作人员制度遵守、服务态度等情况
	1、接到本院故障申告及维修电话后按规定时间前往处理，响应及时，无拖延，消极怠工（   ）
2、每次检查按时按计划进行，检查前与本院相关人员联系，告知具体检查时间（   ）

3、工作人员严格遵守岗位职责和本院的规章制度（   ）

4、工作人员穿戴统一服装，佩戴工作牌，工作区域出示安全警示牌（   ）

5、工作人员态度认真，责任心较强，与本院相关人员沟通及时，双方建立了良好的工作关系(   )

6、来访到指定地点登记，填写信息真实（   ）

7、每次各项检查记录报表详细真实并及时上医院相关管理部门（   ）
	

	考核小组总体评价及建议
	

	领导意见
	


备注：考核人员对“检查考核具体内容”每条条款末尾括号内打“√”为合格，未达到要求的打“×”为不合格，完善度不够的打“O”【此项超过2项（不含2项）为不合格】。
附件5：

金山院区中央空调水系统清洗、水处理维保服务项目

维修零配件材料型号及价格表

供应单位《供应报价书》中需提供“零配件材料型号及价格表”，该表内需根据现场实际使用的零配件情况填写后期维修维保中可能使用、更换的零配件规格、型号，并根据市场情况进行报价（表格不够自行增加），如有其它补充说明，请填写在备注栏中或用段落文字形式附在表格后：
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	冷却塔风扇
	
	套
	
	

	2
	冷却塔轴承
	
	个
	
	

	3
	冷却塔风扇减速机
	
	个
	
	

	4
	冷却塔风扇驱动电机
	
	个
	
	

	5
	冷却塔风扇驱动电机皮带盘
	
	个
	
	

	6
	冷却塔风扇皮带盘
	
	个
	
	

	7
	冷却塔电机控制系统KBO
	
	个
	
	

	8
	冷却塔填料
	
	台
	
	

	9
	冷却塔排污阀
	
	个
	
	

	10
	冷却塔补水阀
	
	个
	
	

	11
	膨胀水箱补水浮球阀
	
	套
	
	

	12
	膨胀水箱排污阀
	
	个
	
	

	13
	膨胀水箱补水阀
	
	个
	
	

	14
	膨胀水箱出水阀
	
	个
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、价格在200元（含200元）以下为供应方负责免费提供并更换；200元以上由釆购方采购并由供应单位免费更换。
2、以上零配件须与现场所用零配件品牌/型号/规格一致，请供应单位自行进行现场查看后进行规格型号补全和完善。

3、冷却塔塔盆锈蚀漏水维修由医院院维修单位负责。

