附件1:
九江市宁卓新能源科技有限公司采购屋顶分布式光伏电站组件清洗服务单位招标文件

一、项目概况：
    九江市宁卓新能源科技有限公司采购屋顶分布式光伏电站组件清洗服务单位招标方案进行简易招标，具体如下：
二、产品要求：
1.服务内容：屋顶分布式光伏电站组件清洗。
（一）1清洗范围：对27个电站光伏组件、支架及周边影响发电的积灰、油污、鸟粪等污染物进行全面清洗，确保组件表面清洁、透光良好；对单个电站仅需清洗部分组件的，按相应组件容量比例执行。
（二）清洗要求：清洗作业须采用不损伤组件的清洗工艺和专用工具，严禁使用硬质锐利器具刮擦组件表面；清洗用水、清洗剂应符合组件安全要求，避免对组件玻璃、边框及密封件造成损伤。
（三）故障处理：清洗期间造成电站设备故障的，中标单位须及时安排具备相应资质的专业人员负责维修处理，由此产生的维修费用及发电量等其他经济损失由中标单位承担。
（四）安全管理：清洗作业须严格遵守安全生产规定，落实安全防护措施；从事高处作业人员须持有特种作业操作证（高处作业），作业前进行安全交底，严禁违规作业。
2.采购内容及控制单价详见下表：
	序号
	项目名称
	地域
	分布场景
	装机容量
（千瓦）
	清洗包干价格（元/次）
	备注

	1
	修水县洪美包装屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	98.100 
	500 
	

	2
	修水县洪瀚包装屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	98.100 
	500 
	

	3
	修水县万创新材料科技屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	107.910 
	550 
	

	4
	江西平吴汽摩配件屋顶分布式光伏发电
	吴都工业园
	水泥屋顶
	230.535 
	1100 
	共2栋

	5
	修水县双奇机车屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	107.910 
	550 
	

	6
	修水县润工流体科技屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	237.075 
	1700 
	重度污染，共2栋

	7
	修水县瑞尔滤清器屋顶分布式光伏发电项
	吴都工业园
	水泥屋顶
	122.625 
	860 
	重度污染

	8
	修水县迪光电气屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	122.625 
	860 
	重度污染

	9
	修水县硕派健身器材屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	235.44
	1100 
	共2栋

	10
	修水县修江电气屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	235.440 
	1100 
	共2栋

	11
	修水县胤成贸易顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	58.860 
	500 
	

	12
	修水县取诚汽车零部件屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	107.910 
	550 
	

	13
	修水县云杰汽车配件屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	117.720 
	560 
	

	14
	修水县南河电机屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	58.860 
	500 
	

	15
	修水县格泰汽车零部件屋顶分布式光伏发电项目
	吴都工业园
	水泥屋顶
	107.910 
	550 
	

	16
	江西久工科技屋顶分布式光伏发电项目
	何家店工业园
	水泥屋顶
	196.200 
	1100 
	共2栋

	17
	江西乔扬数控设备屋顶分布式光伏发电项目
	何家店工业园对面
	彩钢瓦屋顶
	503.035 
	3500 
	

	18
	江西霖创电子屋顶分布式光伏发电项目
	何家店工业园
	水泥屋顶
	196.200 
	1100 
	共2栋

	19
	江西谷德医疗设备屋顶分布式光伏发电项目
	何家店工业园
	水泥屋顶
	196.200 
	1100 
	共2栋

	20
	江西伊启实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目
	洪坑路旁
	彩钢瓦屋顶
	1247.400 
	8400 
	

	21
	修水中等专业学校屋顶分布式光伏发电项目
	修水中等专业学校
	水泥屋顶及葡萄架
	3552.600 
	25000 
	共30栋

	22
	修水县精诚新型建筑材料屋顶分布式光伏发电项目
	太阳升镇精诚公司
	彩钢瓦屋顶
	2990.880 
	20000 
	共3栋

	23
	洪坑污水厂屋顶分布式光伏发电项目
	洪坑污水厂
	水泥屋顶+地面
	594.72
	3000 
	

	24
	吴都污水厂屋顶分布式光伏发电项目
	吴都污水厂
	水泥屋顶+地面
	990.99
	5800 
	

	25
	太阳升污水厂屋顶分布式光伏发电项目
	太阳升镇太阳升污水厂
	水泥屋顶+地面
	1210.23
	6300 
	

	26
	修水县南圳综合高中
	南圳综合高中
	水泥屋顶
	2049.39
	11000 
	共10栋

	27
	修水县弘嘉建材有限公司
	庙岭乡弘嘉公司
	水泥屋顶+地面
	441.325
	3000 
	共2栋加地面车位

	28
	总计
	
	
	16216.190 
	100780 
	

	备注
	1.清洗包干价格包含人工、工具、机械、水及清洗剂、安措费等一切所有费用及3%增值税专用发票等费用；

	
	2.清洗期间造成电站故障要请专业人员负责维修处理，人员高空作业要具备相应资质；

	
	3.当某个电站清洗如只需清洗部分组件，则按相应组件容量比例计费；



3.项目地点：修水县全县域。
4.工期要求：每次清洗在一个月内完成。
5.招标控制价：两年期间总招标控制价403120元。（批次所有电站每次清洗招标控制价核定为100780元，包含人工、工具、机械、水及清洗剂、安措费等一切所有费用及3%增值税专用发票等费用，甲方不再另行支付其他费用）。
6.投标保证金：投标保证金2000 元（大写：人民币贰千元整）；如发现有串标围标等违法行为的，将扣除投标保证金；投标保证金必须在 2026 年 10 月  日15:00 前采用转账、电汇方式从投标单位企业基本账户汇入下列指定账户（以到账时间为准，投标保证金未按时到账视为放弃投标），未中标单位的投标保证金在中标通知书发出后 5 个工作日内予以无息退还：
投标保证金账户：7272 4940 0000 0085 79
九江银行修水支行
九江市宁卓新能源科技有限公司
请于2026年11月7日11:00前打入上述账户中，逾期未打入指定账户的视为无效。
8.符合标准及验收方式：
（一）清洗验收。每个电站清洗完成后，由招标人现场验收，组件表面应无明显积灰、油污、鸟粪残留，透光效果良好；
（二）影像资料。每个电站清洗前、清洗后分别拍照留存影像资料（带时间水印），随验收资料一并移交招标人；
（三）验收单。每个电站清洗完成后出具清洗验收单，列明电站名称、清洗容量、清洗时间、作业人员及验收结论；
（四）汇总台账。全部电站清洗完成后，提供本批次清洗服务汇总台账及验收资料汇编。
7.付款方式：
（一）按批次实际清洗的项目数量验收合格且提供完整的验收资料后，中标单位向招标人提交真实、合法、有效的3%增值税专用发票（发票备注栏注明本项目名称），招标人收到合规发票后30个工作日内支付该按批次清洗的项目价款。
（二）中标单位申请支付服务费时，须开具真实、合法、有效的3%增值税专用发票；付款方式包括银行转账、承兑汇票、银行保理、信用证等。招标人选用保理、信用证方式付款的，由此产生的贴现、保理手续费由招标人承担。
（三）中标单位开具虚假、不合规发票的，应当重新开具，并承担招标人因此遭受的全部税务损失。（如中标单位不能按约定的税率开具增值税专用发票，招标人在结算时则将按（招标文件约定的税率-实际开票的税率）*1.1的税差比例，扣除结算款。）
三、投标文件组成：
（一）营业执照。（提供复印件并加盖公章）。
（二）法人参与的，提供法人身份证复印件；委托人参与的，提供法定代表人授权委托书、法人身份证复印件及被委托人身份证复印件。（加盖公章）
（三）需提供3年内（2024年9月至2026年9月）具备1个光伏项目组件清洗服务业绩。（提供合同及金额不小于合同金额50%的发票复印件并加盖公章进行佐证）（提供复印件并加盖公章）
（四）响应承诺书（签字并加盖公章）
（五）身份证原件（与法人或受委托人一致）
注：关于开标资料说明，1、提供资料必须清晰完整，如出现打印不清楚，无法辨别内容的资料，视为未提供对应资料，作废标处理；2、参与投标人必须为授权人本人；3、项目开标现场只以投标人提供的资料作为开标依据，不再接受任何其他资料证明；4、投标文件要求每页内容不得私自篡改，按要求要求逐页加盖公章，不提供我司要求的文件均按废标处理，正本一份，5、各单位按以上顺序1-4项做好相关资料并装订胶装成册并密封提交，密封的文件袋加盖公章。
现场开标要求：开标现场迟到均按废标处理（注：现场开标不满足3家，本次自动流标）。
四、其他要求
1.中标单位不得转包或违法分包，严格遵守国家建设工程管理的相关规定，成立项目组织实施机构，做到规范施工，安全操作。一经发现有违反以上规定行为，招标方有权没收保证金，立即终止合同，所有损失由中标单位公司自行负责。
2.严格响应招标文件的进度工期时间、质量、安全、规范和操作规程等要求。服从招标人管理，有大局意识，在清洗过程中如出现工期滞后、质量缺陷、安全意识淡薄、操作规程不严谨等，不按合同及招标文件约定执行。每次处罚1千元~3千元不等。
3.安全要求：中标方对项目作业人员安全负责并为其购买保险（安全生产责任险和第三者责任险以及工伤保险等保险），出现相关事件后，中标方自行处理到位，需独自承担不利后果。
4.清洗合同按照甲方提供的模板签订。
5.中标单位不得甩项，如出现甩项招标方有权将保留追究责任的权利。
6.中标单位严格按招标方提供的清洗场站清单进行清洗，清洗过程中可能因业主方要求增减清洗量，中标单位自行承担风险，且结算方式不作调整。
7.具体的清洗工程量与清洗范围以招标单位要求实施为准，招标方不承担因清洗范围和合同金额调整所产生的一切经济风险和损失。
8.中标单位需严格把控清洗进度及产值，不得超合同金额实施，如实施超过合同金额，按合同金额结算，少于合同金额的按实结算。

       









4一、响应承诺书
根据招标人发出的招标文件，我单位对招标文件要求响应的有关内容作出以下承诺，并忠实的信守和履行承诺：
1、 按招标文件规定时间准时参加开标，如有迟到，自动视为放弃本项目投标资格；
2、 按照相关规定，本次开标必须有3家及以上资格审查符合供应商共同参与，如开标过程中符合资格审查不足3家，将流标；
3、我单位对招标文件内容进行了认真地分析，已充分考虑了市场环境和生产要素价格的变化及风险，并承诺全面响应招标文件，承担因市场物价波动影响合同价款的计价风险，保质、保量、全面履行工程的全部工作内容；
4、投标文件已按招标文件的要求编制，内容与招标文件要求的范围相同；
5、我单位确保承诺完成招标文件中约定的全部工作；
6、我们已按招标文件要求的时间和方式提供了有效的投标保证金；
7、招标文件中约定的合同条款我单位全部接受，诚信履约，并享受和承担相应的权利及义务；
8、我单位递交的投标文件中未附有招标人不能接受的条件；
9、我单位若中标，严格按照贵司的要求和安排，做好该项目进度、质量、安全等方面的工作；
如我方违背了上述承诺，我方无条件自愿放弃本项目投标资格，若中标，招标人有权取消我方的中标资格，愿接受贵司作出的处罚，包括但不限于：扣除保证金、清退出场自行承担所有损失、禁止参与新的招投标活动、取消中标资格、终止合同等。

特此承诺！
供应商名称（盖章）：               
法定代表人或授权代表（签字）：              
日期：             













二、授 权 委 托 书

   本人        （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义递交、撤回、修改九江市宁卓新能源科技有限公司采购屋顶分布式光伏电站组件清洗服务单位项目投标，参加该工程项目的投标活动和办理投标相关事宜。代理人在开标、评标活动中因质疑、询标签署的澄清和补正。以及在合同谈判和施工以及验收结算过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：自 2026 年    月    日至本工程结束
代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：              （单位章）
法定代表人：              （签字或盖章）
日期： 2026 年   月   日



