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[bookmark: _Toc69807242]第一章 招标公告
[bookmark: _Hlk199333582]广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂2026-2028年生产区域空调管道清洗服务-公开招标公告（项目编号：C202601BA2001767943364）
[bookmark: _Hlk4141038][bookmark: _Hlk218783754]招标项目所在地区：广西壮族自治区南宁市

一、招标条件
本招标项目广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂2026-2028年生产区域空调管道清洗服务（招标项目编号：C202601BA2001767943364），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为广西中烟工业有限责任公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围
项目规模：采购项目预算：296.00万元（含税）。
招标内容与范围：本次招标的内容为广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂制丝车间、膨胀线、试验线、贮丝房、卷包车间、周转仓等生产区域的空调管道进行清洗，南宁卷烟厂生产车间空调管道清洗主要目的为清理管道内部的粉尘，防止管道内部积尘引起的安全隐患；同时有效消除管道内部可能滋生的虫源隐患，有效降低南宁卷烟厂生产车间的烟虫危害，保障卷烟产品质量，减少因虫烟造成的市场投诉。具体内容详见招标文件。
服务期限：2年，具体时间以合同约定时间为准。
本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
001  南宁卷烟厂2026-2028年生产区域空调管道清洗服务

三、投标人资格要求
001 南宁卷烟厂2026-2028年生产区域空调管道清洗服务：
（1）本次招标要求投标人必须是中华人民共和国境内注册（指按国家有关规定要求注册的）且合法存续的，生产或经营本次招标货物，具备独立法人资格的供应商。 
（2）本项目投标人须具有：无。
（3）本项目特殊要求：无。
（4）同一标段或者未划分标段的同一项目下的两个或两个以上的投标人出现如下情形的，投标均无效：
①法定代表人为同一个人的；
②存在控股关系的；
③主要人员（控股股东、监事、经理、董事）相互兼任的。
（5）投标人的投标标的如果涉及知识产权（包括专利、商标和著作等）使用，投标人应在投标文件中提供相关知识产权的权属证明或合法使用证明复印件。
（6）本项目招标公告发布日至投标截止日期间，投标人及其法定代表人、主要负责人或实际控制人、拟委任项目经理（项目负责人）近三年内无行贿记录（以‘中国裁判文书’网站查询结果为准，行贿记录起始时间为生效刑事判决书、刑事裁定书落款时间）。
（7）本项目招标公告发布日至投标截止日期间，投标人及其法定代表人、主要负责人或实际控制人、拟委任项目经理（项目负责人）不属于烟草行业各级单位存在行贿行为供应商名单和招标人不良行为供应商名单的禁入管控对象。
（8）本次招标不接受联合体投标。
本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取
获取时间：2026年11月12日17时30分00秒---2026年11月19日17时30分00秒
获取方法：本项目为全流程电子化招投标项目，招标文件获取方式：1、登录中烟电子采购平台（https://cgjy.tobacco.com.cn/，以下简称“电子采购平台”，下同)，已在该平台注册过的可直接登录，未注册的请先注册(电子采购平台注册免费，注册成功后可以及时参与电子采购平台发布的所有项目)。2、登录后查找并参与本项目，按提示完成购标申请，并点击“立即投标”进入“我要投标”界面，勾选需要参加的标包。3、勾选对应标包后，点击“立即购标”，即可获得下载招标文件的权限。(注：联合体投标的，由联合体牵头人获取招标文件，未在招标文件获取截止时间前获取招标文件的，不具备参与本项目投标的资格。关于平台注册、登录、招标文件获取及投标文件递交等相关业务具体操作详见“平台”—帮助中心—投标人操作指南。咨询内容涉及应保密的项目信息的，平台不得泄露)。4、获取招标文件费用：0元/项目。

五、投标文件的递交
递交截止时间：2026年12月04日09时00分00秒
递交方法：1、投标人应当在投标截止时间前，使用“中烟电子采购平台投标客户端”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子采购平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以最终提交加密电子投标文件的电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标截止时间前，未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。加密电子投标文件为“电子采购平台”提供的中烟电子采购平台投标客户端制作生成的加密版投标文件。2、投标人必须在制作电子投标文件之前完成CA证书的办理，并使用CA证书进行加密后才能投标；否则将无法正常投标。CA证书具体办理流程参见登录后“平台-我的工作台”中“CA申请”和“CA申请帮助”查看，也可拨打“平台”统一服务热线010-86460206进行咨询。

六、开标时间及地点
开标时间：2026年12月04日09时00分00秒
开标地点及方式：1、开标方式：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在投标截止时间前，登录“电子采购平台”远程开标大厅，在线准时参加开标活动。投标文件解密方式：本项目采取集中解密。 2、开标地点：中烟电子采购平台远程开标大厅。

七、其他公告内容
1.开标、评标以投标人上传的加密电子投标文件内容为准，确定中标人后，中标人须向招标代理机构提供2份纸质投标文件。中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。
2.本次公告发布媒体
本次招标公告同时在中烟电子采购平台（cgjy.tobacco.com.cn）、中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、广西中烟工业有限责任公司网、广西招标采购网上发布。

八、监督部门
本招标项目的监督部门为广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂企业管理科。

九、联系方式
招标人：广西中烟工业有限责任公司
地址：广西南宁市北湖南路28号 
联系人：孔工
电话：0771-3998431
电子邮件：nnjycqyglk@gxzy.cn 

[bookmark: _Toc184635060][bookmark: _Toc184635069][bookmark: _Toc69807243]招标代理机构：广西机电设备招标有限公司
地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层
联系人：梁欢、李幸
电话：0771-2833821、2833580
电子邮件：dept1@gxbidding.cn
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第二章 投标人须知及前附表
[bookmark: _Toc184635070]投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	项目名称和项目编号
	项目名称：南宁卷烟厂2026-2028年生产区域空调管道清洗服务
项目编号：C202601BA2001767943364

	1.2
	招标人
	广西中烟工业有限责任公司

	1.3
	招标代理机构
	广西机电设备招标有限公司

	1.4
	招标范围
	详见招标文件第一章《招标公告》。

	1.5
	是否接受联合体投标及联合体要求
	不接受
□接受,应满足下列要求:
⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标；
⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

	2
	投标人资格
	详见招标文件第一章《招标公告》。

	3.2.2
	分包
	不允许分包
□允许分包
分包内容：                 。
分包金额或者比例：                   。
接受分包的资质要求：           。

	3.3
	现场踏勘
	不组织现场踏勘
□组织现场踏勘：
集中时间：  / 年 / 月 / 日  / 时  /分，逾期后果自负。集中地点：    /          
联系人：      /         ；联系电话：        
现场踏勘须携带的资料：投标人委托代理人持/单位介绍信原件、授权委托书原件、个人有效身份证原件（身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替）及复印件、获取本项目招标文件的凭证（原件或复印件）（如有）前往。

	5.1
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	投标截止时间10日前。投标人不在规定期限内通过采购交易平台提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。澄清和答复须通过采购交易平台进行。

	6.4
	备选方案
	不允许
允许

	10.2
	投标报价及最高限价
	1、投标人应就《招标内容及要求》作唯一完整报价。
2、不含税最高限价单价（不含税）：25.97元/平方米/次。
投标报价超过最高限价的投标按无效投标处理。
本项目适用增值税税目：生产生活服务-其他生产生活服务，适用税率：6 %（一般纳税人）、3 %（小规模纳税人），若招标（采购）期间遇国家税收政策调整，则按最新政策规定执行。

	13.1
	投标有效期
	自投标截止之日起90日内有效。

	14
	投标文件的签署及规定
	（1）除在中烟电子采购平台提交的加密版电子投标文件外，本项目不需要/□需要递交数据电文形式的电子备份。
（2）投标文件规定盖章的地方，应盖投标人电子印章，按要求加盖法定代表人电子印章/签字或经正式授权并对投标人有约束力的授权代理人电子印章/签字。授权代表须出具“授权委托书”附在投标文件中。 

	15
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币贰万玖仟元整（¥29000.00）
2、缴纳方式：
①投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从投标人账户一次性足额缴纳至本项目对应的专用虚拟账号，所交纳的投标保证金仅限当次项目有效，不得重复替代使用。
本项目投标保证金缴纳专用虚拟账号信息如下：
开户名称：广西机电设备招标有限公司
开户银行：平安银行南宁分行营业部
银行账号：30210485821259
特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证投标保证金与项目一一对应，投标人如参加本项目多个分标的投标，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳投标保证金。
②投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，但必须在投标截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。
③除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至投标人缴纳账户。投标人自行承担交纳保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。
3、财务部联系电话：0771-2821398
4、未按以上要求缴纳投标保证金的投标文件，将作无效投标文件处理。

	16
	投标文件提交截止时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》。

	18
	投标文件提交截止日期、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》。

	19.1
	评标委员会成员人数及抽取方式
	评标委员会成员人数： 5 人
评标专家抽取方式：随机抽取

	25.3
	评标方法
	经评审的最低投标价法    综合评分法

	26.2
	中标人数量及供货比例
	中标人数量：1家
供货比例：100%。

	30
	履约保证金
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK8]☑需要
1 收取金额、时限、形式
1.1收取金额
按固定金额收取，即人民币：【贰万】元整【¥20000.00】。
1.2收取形式及时限
本合同按以下第【  】种形式收取：
（1）本合同采取银行转账形式收取，需在合同签订之前缴纳。
（2）本合同采取银行保函形式收取，需在签订合同之日起20个工作日内缴纳。
（3）本合同采取银行转账和银行保函组合形式收取，其中：银行转账形式收取的需在合同签订之前缴纳，银行保函应在签订之日起20个工作日内缴纳。
2退回条件、时限、形式
2.1退回条件及时限
  合同期届满或合同终止时，招标人对履约情况进行确认，履约保证金在扣除违约金、赔偿金等款项后，如有剩余的，30日内不计利息退还给投标人。
   2.2退回形式：与缴纳形式对应。  
□不需要

	34.1
	异议的提出与受理
	1.提出异议方式：
通过中烟电子采购平台提出。
2.招标文件异议期限：投标截止时间10日历天前提出；
3.开标过程的异议期限：开标现场提出；
4.评标结果异议期限：3个工作日，自评标结果公示发布之日起计算。
5.异议书主要包括如下内容：
①异议人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被异议人名称及联系方式；
②被异议采购项目名称、编号及采购内容；
③具体的异议事项及事实依据与异议事项相关的请求；
④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
⑤提出异议的日期。
6.异议处理：在收到投标人的异议后3个日历天内作出答复，并通知异议投标人和其他与异议处理结果有利害关系的投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
注：未按上述要求提出的异议，将不予答复。异议答复期起始日期为法定休假日的，以法定休假日结束的次日为起始日；结束日为法定休假日的，顺延至法定休假日结束的次日。

	35
	招标代理服务费
	领取中标通知书前，中标人向招标代理机构一次支付招标代理服务费。本项目招标代理服务费总金额为人民币贰万叁仟叁佰陆拾贰元整（¥23362.00）。

	/
	其他需要说明的事项
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件所称的“电子印章”、“电子签名”，是指经“中国烟草总公司采购交易平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。




[bookmark: _Hlk65228479]投  标 人 须  知
一   总  则
1.项目概况
1.1项目名称和项目编号：详见投标人须知前附表
1.2招标人：详见投标人须知前附表
1.3招标代理机构：详见投标人须知前附表
1.4招标范围：详见投标人须知前附表
1.5是否接受联合体投标及联合体要求：详见投标人须知前附表。
2. 投标人资格
详见投标人须知前附表
3. 特别说明
3.1投标费用：投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。
3.2转包与分包
3.2.1本项目不允许转包。
3.3现场踏勘：详见投标人须知前附表。

二    招标文件
4.招标文件组成
招标文件包括：
⑴招标公告；
⑵投标人须知；
⑶招标内容及要求；
⑷评标方法；
⑸合同格式及条款；
⑹投标文件格式。
5.招标文件的澄清、异议和修改
5.1任何要求澄清或对招标文件有异议的投标人，均应在投标截止时间10日前通过采购交易平台向招标代理机构提出（针对同一事项的异议应当一次性提出，投标人提出异议的条件和异议的内容详见投标人须知正文第27条），同时认定其他方式为无效。招标代理机构将通过采购交易平台予以答复。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。
5.2招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过采购交易平台发出澄清文件；不足15日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并具有同等的法律效力。如招标文件的澄清与原招标文件有矛盾，以日期后者为准。
5.3投标人接受招标人的澄清回复、招标文件澄清，应尽快通过采购交易平台递交有效回执后，下载澄清与修改文件，确认已收到澄清文件，如投标人由于自身原因没有获取澄清文件，视为投标人已收到该澄清文件，可能造成的后果由投标人自己承担。

三    投标文件的编制
6.投标文件编写注意事项
6.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，或者没有对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，将导致投标无效。
6.2对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应是指投标人必须对招标文件中招标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、交货时间、服务及其它实质性内容做出响应。
6.3投标人由于对招标文件及有关资料的阅读疏忽、误解，而造成中标后发生的一切不良后果和风险由投标人自负，同时不得借故向招标人提出任何索赔或价格更改要求。
6.4备选方案
6.4.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选方案，否则其投标无效。
6.4.2 允许投标人递交备选方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
6.4.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。
6.5投标文件应使用采购交易平台自带的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，生成加密版电子投标文件，并在投标截止时间前完成将加密版电子投标文件传输递交至采购交易平台。
7.投标的语言及计量单位
7.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定或专业名词除外）。
7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
8.投标文件组成
投标文件由资格证明文件、商务文件和技术文件三部分组成：
8.1资格证明文件：
（1）投标人有效的“营业执照”（或事业单位法人证书）副本复印件（投标人资格要求（2）或（3）有要求的必须提交，加盖公章）；
（2）符合投标人资格要求的资质证书或证明材料复印件（必须提交，加盖公章）；
（3）法定代表人身份证复印件（必须提交，加盖公章）；
（4）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（必须提交，加盖公章）；
（5）按期签约承诺书（必须提交，加盖公章）；
（6）知识产权承诺书（必须提交，加盖公章）；
（7）遵守供应商不良行为管理标准承诺书（必须提交，加盖公章）；
（8）经国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn ）查询的企业信用信息页面打印件（查询结果能清晰显示“股东及出资信息”，打印有效时间为至截标时间7日内，无独立法人资格的分公司或事业单位等在该网站无“股东及出资信息”显示的单位除外。）（必须提交）；
（9）联合体协议（适用于联合体投标）
8.2商务文件：
（1）投标函；（必须提交，加盖公章）
（2）开标一览表；（必须提交，加盖公章）
（3）投标分项报价表；（必须提交，加盖公章）
（4）投标保证金提交证明；（必须提交，加盖公章）
（5）售后服务承诺书；（必须提交，加盖公章）
[bookmark: _Hlk63437262]（6）非★号商务条款响应表；（必须提交，加盖公章）
（7）其他资料。（如有）
8.3技术文件：
（1）非★号技术条款响应表；（必须提交，加盖公章）；
[bookmark: _Hlk209451746]（2）服务方案（必须提交，加盖公章）；
（3）★号指标响应表；（如有★号条款要求必须提交，加盖公章）
[bookmark: _Hlk63437286]（4）证明投标服务合格的证明文件；（如有）
（5）其他资料。（如有）
以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子印章，否则作无效投标处理。
9.投标函格式
投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式。
10.投标报价
10.1投标人应按开标一览表格式要求填写。
10.2投标人应就《招标内容及要求》作唯一完整报价。本项目最高限价详见投标人须知前附表，投标报价超出最高限价的投标按无效投标处理。
10.3不含税投标报价必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格、调试、检验、技术服务、培训等所有费用的总和（招标文件另有约定的从其约定）。
10.4投标人对采购服务只允许有一个报价，招标代理机构不接受任何有选择的报价。
10.5投标报价在合同履行期内保持不变。
11.投标货币
投标应以人民币报价。
[bookmark: _Hlk209451730]12. 证明服务能力的证明资料
按照投标人须知第8条规定，投标人还可根据自身情况提交证明投标服务能力的证明资料。它们可以是： 
与服务能力相关的证明材料复印件。
13.投标的有效期
13.1投标有效期：见投标人须知前附表。投标有效期是指为保证招标人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
13.2在特殊情况下，招标代理机构可酌情延长投标有效期。投标人可同意或不同意延长投标有效期，不同意延长投标有效期的投标人，其投标保证金将在原投标有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长投标有效期的投标人不能要求对原投标文件（经评标委员会确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。
14.投标文件的签署及规定
14.1 投标人应在采购交易平台上传加密版电子投标文件。 
14.2 投标文件规定盖章的地方，应盖投标人电子印章，按要求加盖法定代表人电子印章/签字或经正式授权并对投标人有约束力的授权代理人电子印章/签字。授权代表须出具“授权委托书”附在投标文件中。
15.投标保证金
15.1投标保证金：金额见投标人须知前附表，必须足额提交。
15.2提交方式：见投标人须知前附表。
15.3投标人必须以投标单位名义提交保证金（以个人名义提交保证金的不予认可），否则投标无效。
办理投标保证金手续时，投标人务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明招标项目名称及项目编号，以免耽误投标。
15.4本招标不接受银行保函形式的投标保证金。
15.5对未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件，作无效投标处理。
15.6投标保证金在投标有效期内保持有效，招标人最迟在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
15.7有下列情形之一时，投标保证金将不退还：
（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；
（2）中标人在收到中标通知书后，在规定时间内无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的。
（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

四     投标文件的提交

16.投标文件提交截止时间、地点
16.1投标人应按照投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间前，在采购交易平台递交加密版电子投标文件。未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，采购交易平台将拒收。
16.2 投标人必须在规定的投标文件递交截止时间之前，选择是否上传投标文件。投标文件上传至采购交易平台后，注意保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交文件时间即为电子签收凭证时间。
16.3 投标人或其投标文件存在下列情形之一的，投标文件将被拒收： 
（1）投标人未按照招标文件规定的递交方式传输递交投标文件的；
（2）投标人未按照招标公告规定的期限和方式获取招标文件；
（3）投标人未在投标文件传输递交截止时间之前完成传输递交有效投标文件；
（4）其他招标文件规定的情形。
17.投标文件的补充、修改及撤回
17.1投标人在投标截止时间前可以通过采购交易平台撤回其投标文件，在投标文件制作工具中对投标文件进行修改。投标文件以在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，最后上传成功的为准，系统将生成新的电子签收凭证。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期递交，采购交易平台将拒收。开标以后，无论投标人是否中标，投标人的所有电子投标文件和资料都不予退还。
17.2在投标截止时间后，投标人不得对其投标做任何修改（投标有效期的延长除外）。
17.3在投标有效期内，投标人不得撤回其投标。

五     开标与评标
18.开标
18.1招标代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，本项目将通过采购交易平台进行投标文件解密、开标、唱标等环节。电子投标文件的加密和解密必须使用投标人的同一企业数字证书。如投标人成功解密投标文件，但未在采购交易平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足5家的，不得开标。
18.2开标程序：
（1）解密电子投标文件。采购交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。招标代理机构依托采购交易平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到采购交易平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。如投标人未能在规定的时间内对投标文件进行解密，均视为投标人撤销其投标文件。如项目为“集中解密”，则由代理机构进行解密。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在采购交易平台远程不见面开标大厅展示；
（3）开标过程由招标代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后10分钟内进行当场校核及勘误，并线上签字确认，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有异议的，应当场提出在线询问。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇采购交易平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
18.3电子开标的应急措施
18.3.1电子开标如出现下列原因，导致采购交易平台无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标代理机构应采取应急措施。
（1）采购交易平台服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用系统； 
（2）采购交易平台的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）采购交易平台发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）病毒发作或受到外来的攻击； 
（5）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。 
出现上述情况时，应对未开标的暂停开标，等待采购交易平台恢复正常后再组织进行开标。
18.3.2开标时电子版投标文件解密的处理规则：
全部投标人的电子版投标文件出现解密失败时，招标代理机构确认系统故障：
①可修复情况下，重新进入标书解密环节，按要求在规定的时间内（原则上30分钟）进行第二次文件解密。原则上可重复该步骤；
②不可修复情况下，等待采购交易平台恢复正常后再组织进行开标。
19.评标委员会的组成及评标过程的保密
19.1本项目招标人和招标代理机构将根据招标项目特点组建评标委员会，评标委员会将由聘请的专家、招标人代表组成，成员人数应当为五人或以上的单数，具体人数及抽取方式见投标人须知前附表。其中，技术经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
19.2评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。
19.3评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
19.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
19.5评标委员会组成成员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加项目评标前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加项目评标前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加项目评标前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）参加项目论证、项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（5）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（6）与投标人有其他可能影响招标活动公平、公正进行的关系。
20.投标文件审查
投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标人资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
[bookmark: _Hlk63321701]（2）符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Hlk63321610]21.投标文件的澄清
投标人的澄清详见第四章评标方法。
22.投标报价的修正
投标报价的修正详见第四章评标方法。
23.无效投标
无效投标的情形具体详见第四章评标方法。
24.投标人串通投标的认定
24.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
（6）国家相关法律法规和司法解释明确规定的其他情形。
24.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7）不同投标人的投标文件由同一电脑编制、上传，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作的；
（8）不同投标人的投标文件上传的文件制作机器码一致的；
（9）国家相关法律法规和司法解释明确规定的其他情形。
[bookmark: _Hlk63322283]24.3评标过程发现有24.1条和24.2条规定情形之一的，评标委员会应认定为投标人相互串通投标，按无效投标处理，并将认定情况写入评标报告。
25．投标文件的比较与评价
25.1采用经评审的最低投标价法的，按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行报价比较。采用综合评估法的，按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行报价、商务和技术评估，综合比较与评价。
25.2推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，并按顺序排列中标候选人。
25.3本项目采用的评标方法：见投标人须知前附表。
25.4项目评审中，投标文件如出现下列情况的，应终止对投标文件做进一步的评审，并作无效标处理：
25.4.1投标文件无法打开或不完整的；
25.4.2投标文件中携带病毒并造成后果的；
25.4.3恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
25.4.4评审委员会认定的其他无效标情形。
26.评标结果
26.1在评标结束后三个工作日内将评标报告送招标人，招标人应当自收到评标报告之日起三日内公示中标候选人，招标代理机构将在招标公告发布的媒体发布中标候选人公示，公示时间为三个工作日。
26.2招标人应当在公示期结束后五日内，按照招标文件规定的办法确定中标人，中标人数量及供货比例详见投标人须知前附表。招标人确定中标人后，招标代理机构将在招标公告发布的媒体发布中标公告。
27.评标异议
27.1投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过采购交易平台向招标代理机构提出（针对同一事项的异议应当一次性提出），逾期提出或非一次性提出的评标异议招标代理机构有权不予受理。招标人将在收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
27.2投标人对评标结果提出异议应当符合以下条件：
（1）必须是参与招标活动的投标人。
（2）与异议事项存在利害关系。
（3）在招标文件规定的异议提出期限内提出。
27.3评标异议应当采用书面形式，异议函应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证明及其来源或线索，便于有招标代理机构调查、答复和处理。
27.4评标异议应当提交异议函和必要的证明材料，异议函应当包括下列内容：
（1）异议人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被异议人名称及联系方式；
（2）被异议采购项目名称、编号；
（3）具体的异议事项及事实依据和与异议事项相关的请求；
（4）事实依据及相对应的证明材料；
（5）必要的法律依据；
（6）提出异议的日期。
27.5投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或单位负责人签字并加盖公章。
27.6招标代理机构的答复不得涉及商业秘密，同时无义务向未中标的供应商解释未中标的详细原因。
27.7投标人提交对评标结果的异议不符合投标人须知正文第27.2、27.3、27.4和27.5条款规定的，招标代理机构有权不予受理。
28重新招标
    有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标或有效投标人少于3个的；
除（1）、（2）点情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人将重新招标。
29.废标
招标采购过程中出现下列情况之一的，招标人有权按废标处理：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）因重大变故，采购任务取消的。

六    签订合同
30.履约保证金
30.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式。
30.2中标人不能按第30.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，招标人有权没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
31.合同授予
31.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
31.2中标人因不可抗力或者自身原因不按时签订合同或不能履行采购合同的，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
32.签订合同
32.1中标人确定后，招标人将通过采购交易平台向其发出中标通知书。
32.2中标通知书发出后，中标人应按中标通知书中规定的时间与招标人签订合同。
32.3中标人无正当理由或不在规定期限内与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。
32.4如遇32.3情形，招标人可以从后续排名中标候选人中依次向上递补重新确定中标人或通过重新招标确定中标人。
33.纪律
33.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会
公共利益或者他人合法权益。
33.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
    33.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
33.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: page32]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
34 监督
34.1 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂监督管理职能部门的监督。
34. 1.1 广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂企业管理科对招投标活动实施过程的程序规范性实施直接监督，对开、评标进行现场监督。
34.1.2  广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂纪检监察科对招投标活动过程实施再监督，负责受理对招标投标活动过程中相关当事人涉嫌违法、违纪和违反廉洁纪律行为的举报。
34.1.3  举报联系方式：
（1）来信请寄：广西南宁市北湖南路28号，邮政编码530001。注明收件人为纪检监察科。
（2）来访请到：广西南宁市北湖南路28号，广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂纪检监察科。
（3）举报电话：0771—3998872（南宁卷烟厂纪检监察科）。
（4）南宁卷烟厂纪检监察科网上举报：nyqzlx@GXZY.CN（邮箱）。
34.2 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向行政监督部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且证明材料须有合法来源。
投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。否则，将被列入不良行为供应商名录，拒绝其参加招标人组织的其他项目的投标。

七    其他事项
35.代理服务费
领取中标通知书前，中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。其金额按投标人须知前附表要求执行。
36.解释权
36.1本招标文件是根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本项目招标人。
36.2招标代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标的详细原因，投标文件不予退还。
37.通讯地址
所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：
招标代理机构：广西机电设备招标有限公司
地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层
邮政编码：530021
电    话：0771-2833580、2833821  
[bookmark: _Toc69807244][bookmark: _Toc184635087]第三章 招标内容及要求
说明：
1.招标文件中所有打“★”号的指标为关键指标，对其中任何一条不满足（正偏离视为满足）均可导致投标被拒绝。

一、项目概况
本次招标的内容为广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂制丝车间、膨胀线、试验线、贮丝房、卷包车间、周转仓等生产区域的空调管道进行清洗，南宁卷烟厂生产车间空调管道清洗主要目的为清理管道内部的粉尘，防止管道内部积尘引起的安全隐患；同时有效消除管道内部可能滋生的虫源隐患，有效降低南宁卷烟厂生产车间的烟虫危害，保障卷烟产品质量，减少因虫烟造成的市场投诉。
南宁卷烟厂2026-2028年生产区域空调管道清洗服务内容见下表：
	属地部门
	生产区域
	[bookmark: _Hlk233705802][bookmark: _Hlk233705824]生产区域空调管道面积（㎡）
	空调机组（台）
	备注

	制丝车间
	制丝车间主线
	14138.4
	ZK1/ZK2/ZK3/ZK4/ZK5/ZK10
	

	
	贮叶房
	3180.9
	ZK6/ZK7
	

	
	叶丝暂存间
	2651.9
	ZK8
	

	
	加香间
	2677.2
	ZK9
	

	
	试验线
	4057
	JK10/JK11/JK20
	

	
	膨胀线
	2245.6
	PK1/PK2/PK3/PK4
	

	
	试验线贮丝房
	475.4
	JK18
	

	
	贮丝房
	2094.8
	JK1/JK2
	

	
	海韵送丝间
	781.2
	JK10
	

	
	二楼贮丝房
	766
	JK21
	

	卷包车间
	卷包车间
	9717.7
	JK4/JK5/JK6/JK7/JK8
	

	
	异型、装箱区
	1468.1
	JK16/JK3
	

	
	配盘区
	2342.8
	JK19
	

	
	成品高架库
	798.4
	JK15/JK16
	

	
	成型区域
	1371
	JK12/JK13
	

	
	辅料高架库
	1631
	JK14
	

	
	新通烟房
	806.4
	JK20
	

	七五厂房
	手包组
	986
	独立机组
	

	原料库
	原料周转仓
	1244.2
	独立机组
	

	合计
	[bookmark: _Hlk233705813]53434
	
	


本项目为框架合同，招标人采购的服务数量根据具体业务需求确定，最终以双方共同签订的业务约定书为准，按照双方共同确认的业务约定书内容据实结算(即招标人确认的投标人完成的生产区域空调管道面积*服务单价)，招标人不承诺采购数量。

二、技术要求
1.基本要求
1.1空调管道系统清洗涵盖：南宁卷烟厂制丝车间、膨胀线、试验线、贮丝房、卷包车间、周转仓等生产区域所有空调管道、出风口、回风口等部件。投标人应在服务前一周向招标人提供完整的生产区域空调管道清洗服务方案，以上方案应包括但不限于：投入的设备及专业人员、项目工期计划、实施过程管控、项目验收标准、安全保障措施、服务质量保证措施、相关应急预案等内容，并按招标人审核确认的方案执行。
1.2投标人在约定服务期内，投标人为招标人进行生产区域空调管道清理服务，施工频次根据招标人生产现场烟虫防治需要可局部增加空调管道清洁频次。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]★1.3采用“清洗+防虫”的服务模式，在服务期内对每次实施空调管道清洗同时，同步完成施工区域空调管道内外部的烟虫治理工作。
1.4投标人空调管道清洗与防虫要求：投标人对生产区域空调管道内外部件、出风口和回风口处粉尘与积垢进行清洗干净，清洗过程采用负压不扬尘的方式清除空调管道沉积粉尘与积垢，空调管道清理干净后对空调管道内外环境进行施药消杀烟虫，空调管道消杀结束对空调管道内部进行通风换气符合环境保护和职业健康安全要求。针对设备底部、设备空腔等可能繁衍、孳生的相对封闭的部位布置固化防虫材料和喷洒滞留生物杀虫剂进行烟虫防控。所有清洗后的污物由投标人负责处理，所需工具、清洗药剂、人工、废液处理、烟虫消杀药剂等均含在约定的清洗与防虫费用内，招标人无需另外再向中标人进行支付。清理出的所有污物要集中收集、集中存放、集中杀虫后进行无害化处理。
[bookmark: OLE_LINK3]★1.5清洁完成后，现场目视空调管道内外部干净清洁，无残留污物，擦拭无明显烟尘；空调管道部件完好无损坏；管道内部烟虫诱捕器上二十四小时内烟虫为0。
2.技术要求及方案
2.1投标人需制定完善的组织机构和明确具体岗位职责，并在合同签订时向招标人提供拟派本项目的施工人员名单、对应的岗位、有效作业资格证书（包含但不限于中华人民共和国应急管理部监制的有效的安全生产管理人员合格证、高处作业操作证、电工作业操作证、危险化学品安全作业操作证等与岗位相对应的特种作业操作证书）复印件等。
2.2未经招标人书面同意投标人不得更换项目组成员。若投标人项目组成员因离职、生病等原因无法履职的，投标人应在上述情形发生之日起2日内书面告知招标人，并将拟新补充或更换的新成员之信息书面告知招标人（新更换成员之学历、经验等条件须不低于原成员，每次施工人员更换人数不能超过原配备人员的20%，合同履行期间施工人员更换人数不能超过原配备人员的50%），经招标人书面同意后方可进行补充或更换，否则招标人有权按合同约定追究投标人的违约责任。
2.3如投标人项目组成员不尽职尽责或因专业水平、能力不达标等原因而影响工作进度，招标人有权要求投标人予以更换，投标人应在收到招标人通知二日内进行更换，并确保新更换成员之职务、职称、资历和专业水平等条件须不低于原成员，招标人指定变更的除外。
2.4投标人应按招标人要求制定空调管道内外部粉尘及烟虫防治的解决措施，交招标人审核后执行。
★2.5投标人应按招标人要求制定以下专项治理方案，交招标人审核后执行，具体方案包括但不限于：
（1）根据不同位置、不同积尘厚度的空调管道特性，制订清理施工方案，经招标人审批合格后方可进行施工。
（2）制定作业期间防范粉尘污染、燃爆的针对性的安全防控技术方案。
（3）清理过程中对管道及生产区可能繁衍、孳生烟草甲虫的地方采取化学消杀的防治方法控制烟草甲虫；对虫情严重的管道部位，应及时制定出虫情爆发应急预案。
（4）制定管道及清洁过程的烟虫治理方案，虫情隐患区域系统的驱虫防虫方案。
（5）每次施工时，清洗过程采用负压不扬尘的方式清除空调管道内部粉尘，针对重点区域的空调管道烟虫滋生危害情况，制定生态化治理方案。
（6）可能造成的事故应急预案以及施工过程中可能造成虫情交叉感染的处置方案。
2.6应对作业中涉及登高、用电、有限空间作业等事项制定针对性的安全防范措施。
2.7应按约定的项目内容、现行施工规范及安全操作规程，按时按质按量完成项目约定的工作任务。
2.8施工过程中，应配置专业摄像工具，空调管道清洗过程中，采用摄像工具摄录管道内部清洗前的管壁含尘情况及清洗后清洗效果情况，并留存相关图像与记录。
2.9投标人应确保空调管道内外烟虫治理效果符合招标人《南宁卷烟厂工业管道及除尘系统粉尘清理实施细则》与《南宁卷烟厂生产现场害虫防治规程》要求：对空调管道内外及卫生死角进行清洁卫生,做到无交叉、无遗漏，并有效控制空调管道内外无烟虫滋生隐患。
3.设备防护要求
3.1施工下方区域应采取有效防护，确保设备设施保持完好。
3.2管道清洗开口尺寸≤500mm*500mm。
3.3管道清洗开口数量尽量少，具体开口需经招标人确认后方可实施。
3.4管道清洗开口应采用活门形式，便于重复利用，活门材料性能档次不低于风管材质。
3.5管道清洗开口处外观恢复原样，确保密封、保温。
4.安全及环保相关要求
4.1 投标人所提供的产品和服务必须满足国家、行业、地方有关环境保护和职业健康安全的相关规定。清洗、消毒用品和防虫药剂应符合烟草加工过程害虫防治技术规范的要求，不能造成环境污染和人员、财产损害。
4.2 投标人严格按照安全标准及国家环保要求组织施工，遵守招标人的规章制度，接受招标人的检查监督。施工前，与招标人签订《广西中烟工业有限责任公司外协业务安全协议》，进行安全交底，开展安全培训办理相应的施工前申报程序。
4.3 投标人施工前应对参与本次项目的全体作业人员进行安全教育、安全交底和培训，督促作业人员严格按照方案、措施和要求作业，以上过程应形成记录。
4.4 作业现场投标人应设置安全监管人员，严禁违章指挥，发现不安全隐患要立即停工，及时纠正和采取果断措施，确保施工人员人身安全和财产安全。
4.5现场安全管理人员，其从业资质应符合《烟草企业安全生产标准化规范》（YC/T 384.3）安全资质要求，提供《安全生产知识和管理能力考核合格证》。其他特殊作业岗位，包含但不限于安全生产管理人员合格证、高处作业操作证、电工作业操作证、危险化学品安全作业操作证等应具备与岗位相对应的有效的中华人民共和国应急管理部监制的特种作业操作证书。
4.6 投标人应格按照工作流程的要求规范操作，结合作业现场实际情况，为现场施工人员配备充足的劳动防护用品，并定期对其员工进行必要的职业健康安全培训。
4.7 施工人员应安全工作，如发生意外或安全事故均由投标人负法律和经济责任，招标人不承担任何责任。
三、商务要求及其他要求
	（一）商务条款

	服务期限及地点
	1.服务期限：2年，具体时间以合同约定时间为准。
2.服务地点：南宁市西乡塘区北湖南路28号广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂。

	履约验收要求
	（一）验收标准：
（1）现场目视空调管道内外部、出风口、回风口处干净清洁，无残留污物；擦拭无明显烟尘；
（2）空调管道部件完好无损坏；空调管道部件密封、保温，无泄漏。
（3）管道出风口、回风口安装恢复完好，密封胶粘贴牢固，无脱落。
（4）空调管道清洗施工下方区域地面干净整洁，无废弃物品。
（5）空调管道清洗施工下方区域设备设施表面无腐蚀性残留。
（6）施工过程和施工完毕无任何安全事故及安全隐患；
（7）整个作业完毕后能够保证设备的正常运行；
（8）空调管道内部清洗服务虫情验收标准：双方现场协商确定的检测点所悬挂烟虫诱捕器上二十四小时内烟虫为0。
（二）验收流程：
(1)每次投标人服务完成后7日内，双方共同按照本合同的约定对投标人提交的工作成果(完成的工作事项)进行验收。
(2)验收通过，招标人应出具验收合格的生产区域空调管道清洗服务验收单。以招标人采购系统验收通过为准。
(3)验收未通过，招标人出具验收不合格的书面意见给投标人。投标人应当在7日内采用清洁、消毒或其他解决措施，使清洁区域达到验收标准，招标人不支付整改的任何费用。双方在整改完成后7日内进行第二次验收，如第二次验收不合格，投标人应承担本项目规定的逾期交付的违约责任。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起30日内。

	其他要求
	无。



★号指标要求一览表

	序号
	★号指标项
	★号指标详细要求
	★号指标证明材料要求

	1
	二、技术要求“1.基本要求”1.3条款
	★1.3采用“清洗+防虫”的服务模式，在服务期内对每次实施空调管道清洗同时，同步完成施工区域空调管道内外部的烟虫治理工作。
	投标人在投标文件进行书面响应。

	2
	二、技术要求“1.基本要求”1.5条款
	★1.5清洁完成后，现场目视空调管道内外部干净清洁，无残留污物，擦拭无明显烟尘；空调管道部件完好无损坏；管道内部烟虫诱捕器上二十四小时内烟虫为0。
	投标人在投标文件进行书面响应。

	3
	二、技术要求“2.技术要求及方案” 2.5条款
	★2.5投标人应按招标人要求制定以下专项治理方案，交招标人审核后执行，具体方案包括但不限于：
（1）根据不同位置、不同积尘厚度的空调管道特性，制订清理施工方案，经招标人审批合格后方可进行施工。
（2）制定作业期间防范粉尘污染、燃爆的针对性的安全防控技术方案。
（3）清理过程中对管道及生产区可能繁衍、孳生烟草甲虫的地方采取化学消杀的防治方法控制烟草甲虫；对虫情严重的管道部位，应及时制定出虫情爆发应急预案。
（4）制定管道及清洁过程的烟虫治理方案，虫情隐患区域系统的驱虫防虫方案。
（5）每次施工时，清洗过程采用负压不扬尘的方式清除空调管道内部粉尘，针对重点区域的空调管道烟虫滋生危害情况，制定生态化治理方案。
（6）可能造成的事故应急预案以及施工过程中可能造成虫情交叉感染的处置方案。
	投标人在投标文件进行书面响应。



注：
1. “★”号指标为关键指标，投标人应对该表内容按第六章★号指标响应表格式逐条、具体响应，任何一项★号指标未响应或不满足招标文件要求，按无效投标处理。
2. “★”号投标指标响应内容与招标文件要求相同的为无偏离，高于招标文件要求的为正偏离，低于招标文件要求的为负偏离，负偏离响应视为不满足招标文件要求。


[bookmark: _Toc69807245][bookmark: _Toc184635096]第四章 评标方法
（综合评分法）
一、评标原则
评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
二、评标依据
评标委员会应当按照本章确定的评标程序和评分标准，以招标文件、投标人的投标文件、澄清的书面结果为依据，分别对投标人的技术部分、商务部分和投标报价按综合评估法进行评审和比较。评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告，并推荐合格中标候选人。
三、评标程序
（一）本项目的评标方法采用综合评估法。评标委员会对投标文件的评审，分为资格审查、符合性审查及比较与评价。
（二）资格审查。在资格审查环节发现实质上没有响应招标文件要求的投标都将被拒绝。存在以下任一情形的，按无效标处理，资格审查不通过，不进入符合性审查：
[bookmark: _Hlk69803928]1.不具备本项目招标文件的招标公告中规定的投标人资格要求的； 
2.投标文件未提供任一项投标人须知正文8.1条投标人资格证明文件规定的“必须提交”的文件资料的；
3.投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合投标人须知正文8.1条投标人资格证明文件要求必须提交的资格证明材料或者无效的；
4.为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
5.联合体不满足要求的（如有）。
（三）符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。在符合性审查环节发现实质上没有响应招标文件要求的投标都将被拒绝并且不能进入比较与评价。
[bookmark: _Hlk69803994]1.投标文件的澄清
（1）评标时，对投标文件中含义不明确的、同类问题表述不一致、税率与国家现行法律、法规要求不一致的、或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将在采购交易平台发出澄清要求，投标人应在采购交易平台保持在线状态，以便接收评标委员会发出的澄清要求，并须按照评标委员会通知的时间内就澄清的问题在采购交易平台进行澄清答复，该答复应加盖投标人电子印章或加盖投标人法定代表人或授权代理人电子印章，并将作为投标内容的一部分。
（2）投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。
（3）除投标税率与国家现行税法要求不一致的情形外，投标人对投标文件的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。
（4）项目评审中，澄清文件如出现下列情况的，应终止对澄清文件作进一步的评审，视同放弃澄清：
①澄清文件无法打开或不完整的；
②澄清文件中携带病毒并造成后果的；
③恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
④评审委员会认定其他不予评审情形的。
2.投标报价的修正
（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上1）-4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（2）经投标人确认修正后的报价若超过最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
（3）如投标报价经过修正，以经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据（单价招标的项目，总价仅作为评标依据，不作为签订合同的依据），并以此报价计算价格分。
3. 存在以下任一情形的，按无效标处理，符合性审查不通过，不进入比较与评价：
（1）投标文件未提供 投标人须知正文第8条规定中“必须提交”的文件资料的。
（2）投标文件未按招标文件要求签字、加盖公章的。
（3）联合体投标的不满足“投标人须知前附表”的规定。
（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。
（5）投标文件中任意一条“★”号指标不满足招标文件要求。
（6）明显不符合技术规格、技术标准的要求。
（7）投标文件载明的物资包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。
（8）投标文件附有招标人不能接受的条件。
（9）投标报价超过最高限价的(总价或单价)。
（10）投标人未就所投标段的内容作唯一报价或者存在漏项报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）。
（11）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标服务报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选方案的除外。
（12）对存在严重不平衡、不合理、有可能低于投标人自身成本的投标报价，经评标委员会评审，全体评标专家2/3及以上人员认为其投标报价低于成本价的。
（13）根据投标人须知正文第24.3条，投标人被认定为相互串通投标的。
（14）投标文件存在弄虚作假行为的或投标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应评标委员会要求提供的有关材料原件与其在投标文件中所提供的材料复印件不一致。
（15）投标文件另附合同条款的。
（16）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
[bookmark: _Hlk69804051]（四）比较与评价
1.评分内容由价格、商务、技术三部分组成。
2.评分标准（按四舍五入取至百分位）：
	评分内容
	分值属性
	分值
	评分细则

	价格分
（满分55分）
	投标报价
	客观分
	55
	1.评标基准价的计算：
（1）当有效投标人大于5家时，评标基准价为所有有效投标报价（不含税）去掉一个最高投标报价和一个最低投标报价后的有效投标人报价（不含税）的算数平均值。
（2）当有效投标人小于或等于5家时，评标基准价为所有有效投标报价（不含税）的算数平均值。
2.价格分的计算：
（1）投标报价（不含税）与评标基准价的差价百分比=（投标报价-评标基准价）÷评标基准价×100%。
（2）投标报价（不含税）与评标基准价相等时得满分55分。
（3）投标报价（不含税）与评标基准价相比，差价百分比每高1%扣1分（不足1%的按插入法计算），每低1%扣0.5分（不足1%的按插入法计算），分值扣完为止。
注：以上结果计算保留两位小数。

	商务分
（满分12分）
	综合能力分
	客观分
	6
	（1）提供近 3 个完整会计年度（如投标当年为 2026 年，则需提供 2023、2024、2025 年度），每年度纳税信用等级均为 A 级，三年都符合的得3分，否则不得分。
（2）投标人提供有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书，三项都具备的得3分，否则不得分。
注：（1）提供由主管税务机关出具的近 3 年纳税信用等级 A 级证明文件复印件（需加盖投标人公章）；或从 “国家税务总局纳税信用评价系统” 下载打印的近 3 年纳税信用 A 级评价结果截图（需包含企业名称、评价年度、评价等级，并加盖投标人公章）。
（2）提供有效的证书复印件（需加盖投标人公章）。

	
	业绩分
	客观分
	6
	根据投标人承担的空调管道、空调制冷机组清洗服务相关方面的实施清理防治业绩，同一服务单位的合同服务期内的每一年度服务周期所承包业务只能计算一次，按如下要求计算有效同类业绩，本项最多得6分。
1 30万元≤合同金额＜50万元，每个有效业绩得1分，
2 50万元≤合同金额＜100万元，每个有效业绩得1.5分；
3 合同金额≥100万元，每个有效业绩得2分。
注：
（1）同类业绩定义：指与招标内容同类的空调管道、空调制冷机组实施清洗服务项目。
（2）提供2020年1月1日至招标人委托招标代理机构首次在公开媒介发布招标公告前一日的业绩，业绩证明材料包括：合同（可含具备法律效应的技术附件、业务约定书、补充协议等）、发票、发票在国家税务总局全国增值税发票查验平台的查询截图、收款凭证的材料复印件，缺一不可。合同签订日期、发票开据日期、收款日期（交易日期或凭证日期）均需在2020年1月1日至招标人委托招标代理机构首次在公开媒介发布招标公告前一日范围内。业绩证明材料须提供加盖投标人公章，不提供或评标委员会认为提供的材料不符合要求的不得分。

	技术分
（满分33分）
	空调管道清洗服务方案分
	主观分
	12分
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]一档（0.1～5分）：对项目专项治理方案中的空调管道实施清洗措施、人员安排、时间计划、实施进度的施工方案；管道清洗粉尘燃爆防范的安全防控技术方案等进行描述，达到项目基本要求。
二档（5.1～9.0分）：满足一档的基础上，对实施过程的重点、难点进行分析，以图片和文字的形式，对作业流程、清洁方法、工具和设备，管道清洗废弃物处置等进行详细说明。
三档（9.1～12.0分）：满足二档的基础上，以图片和文字的形式，对粉尘燃爆防范措施等进行详细说明。
注：未提供空调管道清洗方案的本项不得分。

	
	烟虫害防治方案分
	主观分
	8分
	一档（0.1～3分）：投标人对项目专项治理方案中的虫情爆发应急预案；周期性烟虫防治方案；预防虫情交叉感染处置方案等进行描述并制定有空调管道系统及作业区域烟虫防治、病媒生物消杀方案，。
二档（3.1～6分）：满足一档的基础上，对空调管道内部的虫源隐患特性进行分析，以图片和文字的形式，对虫情监测方法、预警指标、灭杀措施等进行详细说明。
三档（6.1～8.0分）：满足二档的基础上，对空调管道系统针对性的生态化、常态化治理技术方案和类似应用场景，并进行了详细说明。更好理解本项目的特点，充分明确空调管道系统烟虫日常防控风险点识别与分析。提供招标需求中生态防控信息化系统构建方案，有烟虫监测与防治方面的数字化、信息化与智能化手段，具有充氮、固化材料防虫等绿色烟虫防治手段经验与设备方案，方案技术设计思路先进、科学，系统功能模块、实现方式合理、可行性强。
注：未提供空调管道烟虫害防治方案的本项不得分。

	
	团队成员构成
	客观分
	11分
	（1）投标人实施团队成员能够完成一次全覆盖清洁时间： 清洁时间＞7天，得0分；5天＜清洁天数≤7天，得1分；清洁天数≤5天，得2分；该项最高得2分。
（2）实施团队成员1人持有电工作业操作证的得1分，每增加1人得0.5分，该项最高得1.5分。
（3）实施团队成员3人持有危险化学品安全作业操作证或化学防腐清洁服务证的得1分，每增加1人得0.5分，该项最高得2分。
（4）实施团队成员1人持有安全生产管理人员合格证或安全管理和作业人员证得1分，每增加1人得0.5分，该项最高得1.5分。
（5）实施团队成员8人持有高处作业操作证得1分，每增加1人得0.5分，该项最高得2分。
（6）投标人本项目配备中级注册安全工程师的，每提供 1 名得 2 分，最多得 2分；
注：1、投标文件中实施团队所有人员须提供投标截止之日前连续3个月的社保证明和上述人员资格证的复印件并加盖投标人单位公章。
2、实施团队人员中拥有安全生产管理人员合格证或安全管理和作业人员证、中级注册安全工程师证书、电工作业操作证、危险化学品安全作业操作证或化学防腐清洁服务证等只能按单人单证进行计算，同一个人持多证（安全生产管理人员合格证或安全管理和作业人员证、电工作业操作证、中级注册安全工程师证书、危险化学品安全作业操作证或化学防腐清洁服务证）时只按一个岗位统计，不能重复计算得分。
3、中级注册安全工程师证书、安全生产管理人员合格证书、电工作业操作证、危险化学品安全作业操作证、高处作业操作证必须为有效的中华人民共和国应急管理部监制的证书。安全管理和作业人员证、化学防腐清洁服务证应具备与岗位相对应的有效的省级以上（含）或地市级行政许可管理部门颁发或其授权机构颁发，其他类型的证书一律不认可不予计分。

	
	响应时间分
	客观分
	2分
	接到投标人的服务需求通知后，有服务人员响应需求，能够及时到达现场并开始清理工作服务：48小时＜到达现场并开始工作，得0分；24小时＜到达现场并开始工作≤48小时，得1分；12小时＜到达现场并开始工作≤24小时，得1.5分；到达现场并开始工作≤12小时，得2分。该项最高得2分。
注：投标人需提供承诺书（格式自拟），否则不得分。

	总分=价格分+商务分+技术分


（五）推荐中标候选人：
评标委员会将根据综合评分得分由高到低排列次序（得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术得分高低顺序排列）推荐中标人。技术得分仍相同的，由评标委员会讨论确定排列顺序。
（六）说明
1.投标人应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件（含清单）。因投标人资料不全或不清楚影响到最终排名的责任由投标人自负。
2.对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于投标人自身成本的投标价，评标委员会有权予以拒绝。
3. 投标人一旦被发现有虚假响应情况，将被取消投标或中标资格。
4.招标文件中所有打“★”号的指标为关键指标，对其中任何一条不满足（正偏离视为满足）均可导致投标被拒绝。
四、中标标准
评标报告中推荐的排名前三名为中标候选人，其中排名第一的中标候选人应为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因不按时签订合同或不能履行采购合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可从后续排名的中标候选人依次递补为中标人或重新招标确定中标人。




[bookmark: _Toc69807246]第五章  合同格式及条款
（注：不接受投标人另附合同条款，否则按无效投标处理。）

南宁卷烟厂2026-2028年生产区域空调管道清洗服务合同
	

	
	合同签订地点：广西南宁市北湖南路28号

	
	合同签订日期：    年  月  日

	
	合同编号：

	
	

	
	

	甲方：广西中烟工业有限责任公司

	法定代表人:

	住所地:广西南宁市北湖南路28号

	乙方：

	法定代表人:

	住所地:


  为明确各方的权利义务，经合同各方平等友好协商一致，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就【 南宁卷烟厂2026-2028年生产区域空调管道清洗服务 】事宜，共同订立本合同信守执行。
一、清洁项目
（一）乙方为甲方提供南宁卷烟厂2026-2028年生产区域空调管道清洗服务【即广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂制丝车间、膨胀线、试验线、贮丝房、卷包车间、周转仓等生产区域空调管道系统清洗】
（二）乙方负责清洗甲方生产车间空调系统管道清洁区域：
	属地部门
	生产区域
	生产区域空调管道面积（㎡）
	空调机组（台）
	备注

	制丝车间
	制丝车间主线
	14138.4
	ZK1/ZK2/ZK3/ZK4/ZK5/ZK10
	

	
	贮叶房
	3180.9
	ZK6/ZK7
	

	
	叶丝暂存间
	2651.9
	ZK8
	

	
	加香间
	2677.2
	ZK9
	

	
	试验线
	4057
	JK10/JK11/JK20
	

	
	膨胀线
	2245.6
	PK1/PK2/PK3/PK4
	

	
	试验线贮丝房
	475.4
	JK18
	

	
	贮丝房
	2094.8
	JK1/JK2
	

	
	海韵送丝间
	781.2
	JK10
	

	
	二楼贮丝房
	766
	JK21
	

	卷包车间
	卷包车间
	9717.7
	JK4/JK5/JK6/JK7/JK8
	

	
	异型、装箱区
	1468.1
	JK16/JK3
	

	
	配盘区
	2342.8
	JK19
	

	
	成品高架库
	798.4
	JK15/JK16
	

	
	成型区域
	1371
	JK12/JK13
	

	
	辅料高架库
	1631
	JK14
	

	
	新通烟房
	806.4
	JK20
	

	七五厂房
	手包组
	986
	独立机组
	

	原料库
	原料周转仓
	1244.2
	独立机组
	

	合计
	53434
	
	

	说明：1、本测算表根据设计图纸计算所得，并经实地核实，服务数量根据具体业务需求确定
  2、空调管道表面积=空调管道横截面周长*空调管道长度。


（三）空调管道综合治理服务单价：不含税人民币       元/平方米/次（￥    ），增值税专用发票税率   %,含税人民币         元/平方米/次（￥      ）。本合同为框架合同，甲方采购的服务数量根据具体业务需求确定，最终以甲乙双方共同签订的《业务约定书》为准，按照双方共同确认的业务约定书内容据实结算（即甲方确认的乙方完成的治理面积*服务单价），甲方不承诺采购数量，每年结算一次。结算时需出具双方签字的《南宁卷烟厂生产区域空调管道清洗合同验收书》
二、质量要求和技术标准
（一）  基本要求
 1、空调管道系统综合治理涵盖：南宁卷烟厂制丝车间、膨胀线、试验线、贮丝房、卷包车间、周转仓等生产区域所有空调管道、出风口、回风口等部件。乙方应在服务前一周向甲方提供完整的生产区域空调管道清洗服务方案，以上方案应包括但不限于：投入的设备及专业人员、项目工期计划、实施过程管控、项目验收标准、安全保障措施、服务质量保证措施、相关应急预案等内容，并按甲方审核确认的方案执行。
  2、乙方在约定服务期内，乙方为甲方进行生产区域空调管道清理服务，施工频次为每年一次；乙方每季度对生产车间的空调管道内部的积尘情况进行检查和记录，根据甲方生产现场烟虫防治需要局部增加空调管道清洁频次。
  3、采用“清洗+防虫”的服务模式，在服务期内对每次实施空调管道清洗同时，同步完成施工区域空调管道内外部的烟虫治理工作。
  4、乙方空调管道清洗与防虫要求：乙方对生产区域空调管道内外部件、出风口和回风口处粉尘与积垢进行清洗干净，清洗过程采用负压不扬尘的方式清除空调管道沉积粉尘与积垢，空调管道清理干净后对空调管道内外环境进行施药消杀烟虫，空调管道消杀结束对空调管道内部进行通风换气符合环境保护和职业健康安全要求。针对设备底部、设备空腔等可能繁衍、孳生的相对封闭的部位布置固化防虫材料和喷洒滞留生物杀虫剂进行烟虫防控。所有清洗后的污物由乙方负责处理，所需工具、清洗药剂、人工、废液处理、烟虫消杀药剂等均含在约定的清洗与防虫费用内，甲方无需另外再向乙方进行支付。清理出的所有污物要集中收集、集中存放、集中杀虫后进行无害化处理。
  5、清洁完成后，现场目视空调管道内外部干净清洁，无残留污物；擦拭无明显烟尘；空调管道部件完好无损坏；管道内部烟虫诱捕器上二十四小时内烟虫为0。

（二）项目施工技术要求
  1、乙方需制定完善的组织机构和明确具体岗位职责，并在合同签订时向甲方提供拟派本项目的施工人员名单、对应的岗位、有效作业资格证书（包含但不限于中华人民共和国应急管理部监制的有效的安全生产管理人员合格证、高处作业操作证、电工作业操作证、危险化学品安全作业操作证等与岗位相对应的特种作业操作证书）复印件等。
  2、未经甲方书面同意乙方不得更换项目组成员。若乙方项目组成员因离职、生病等原因无法履职的，乙方应在上述情形发生之日起2日内书面告知甲方，并将拟新补充或更换的新成员之信息书面告知甲方（新更换成员之学历、经验等条件须不低于原成员，每次施工人员更换人数不能超过原配备人员的 20%，合同履行期间施工人员更换人数不能超过原配备人员的 50%），经甲方书面同意后方可进行补充或更换，否则甲方有权按合同约定追究乙方的违约责任。
    3、如乙方项目组成员不尽职尽责或因专业水平、能力不达标等原因而影响工作进度，甲方有权要求乙方予以更换，乙方应在收到甲方通知二日内进行更换，并确保新更换成员之职务、职称、资历和专业水平等条件须不低于原成员，甲方指定变更的除外。
  4、乙方应按甲方要求制定空调管道内外部粉尘清洗措施及烟虫防治的解决措施，交甲方审核后执行。
  
  5、乙方应按甲方要求制定以下专项治理方案，交甲方审核后执行，具体方案包括但不限于：
  （1）根据不同位置、不同积尘厚度的空调管道特性，制订清理施工方案，经甲方审批合格后方可进行施工。
  （2）制定作业期间防范粉尘污染、燃爆的针对性的安全防控技术方案。
  （3）清理过程中对管道及生产区可能繁衍、孳生烟草甲虫的地方采取化学消杀的防治方法控制烟草甲虫；对虫情严重的管道部位，应及时制定出虫情爆发应急预案。
  （4）制定管道及清洁过程的烟虫治理方案，每季度空调管道的检查及记录方案，虫情隐患区域系统的驱虫防虫方案。  
    （5）每次施工时，清洗过程采用负压不扬尘的方式清除空调管道内部粉尘，针对重点区域的空调管道烟虫滋生危害情况，制定生态化治理方案。
  （6）可能造成的事故应急预案以及施工过程中可能造成虫情交叉感染的处置方案。
  6、应对作业中涉及登高、用电、有限空间作业等事项制定针对性的安全防范措施。
  7、应按约定的项目内容、现行施工规范及安全操作规程，按时按质按量完成项目约定的工作任务。
  8、施工过程中，应配置专业摄像工具，空调管道清洗过程中，采用摄像工具摄录管道内部清洗前的管壁含尘情况及清洗后清洗效果情况，并留存相关图像与记录。
    9、乙方应确保空调管道内外烟虫治理效果符合甲方《南宁卷烟厂工业管道及除尘系统粉尘清理实施细则》与《南宁卷烟厂生产现场害虫防治规程》要求：对空调管道内外及卫生死角进行清洁卫生,做到无交叉、无遗漏，并有效控制空调管道内外无烟虫滋生隐患。
  
（三）设备防护要求
  1、施工下方区域应采取有效防护，确保设备设施保持完好。
  2、管道清洗开口尺寸≤500mm*500mm。
  3、管道清洗开口数量尽量少，具体开口需经甲方确认后方可实施。
  4、管道清洗开口应采用活门形式，便于重复利用，活门材料性能档次不低于风管材质。
  5、管道清洗开口处外观恢复原样，确保密封、保温。
（四）安全及环保相关要求
  1、乙方所提供的产品和服务必须满足国家、行业、地方有关环境保护和职业健康安全的相关规定。清洗、消毒用品和防虫药剂应符合烟草加工过程害虫防治技术规范的要求，不能造成环境污染和人员、财产损害。
  2、乙方严格按照安全标准及国家环保要求组织施工，遵守甲方的规章制度，接受甲方的检查监督。施工前，与甲方签订《广西中烟工业有限责任公司外协业务安全协议》，进行安全交底，开展安全培训办理相应的施工前申报程序。
  3、乙方施工前应对参与本次项目的全体作业人员进行安全教育、安全交底和培训，督促作业人员严格按照方案、措施和要求作业，以上过程应形成记录。
  4、作业现场乙方应设置安全监管人员，严禁违章指挥，发现不安全隐患要立即停工，及时纠正和采取果断措施，确保施工人员人身安全和财产安全。
  5、现场安全管理人员，其从业资质应符合《烟草企业安全生产标准化规范》（YC/T 384.3）安全资质要求，提供《安全生产知识和管理能力考核合格证》。其他特殊作业岗位，包含但不限于安全生产管理人员合格证、高处作业操作证、电工作业操作证、危险化学品安全作业操作证等应具备与岗位相对应的有效的中华人民共和国应急管理部监制的特种作业操作证书。
  6、乙方必须严格按照工作流程的要求规范操作，结合作业现场实际情况，为现场施工人员配备充足的劳动防护用品，并定期对其员工进行必要的职业健康安全培训。
  7、施工人员必须安全工作，如发生意外或安全事故均由乙方负法律和经济责任，甲方不承担任何责任。
三、双方权利义务
（一）甲方权利义务
  1. 将相关规章制度安全生产等制度告知乙方工作人员以便乙方人员遵守。对乙方开展工作进行监督和指导。
  2. 根据服务要求，进行现场交底，协商和办理施工所涉及各方面的相关手续。
  3. 对乙方需要配合的事项进行确认并提供有关设施和安排相关工作，免费提供水电供施工使用。
  4. 根据工作需要调整工作量和要求乙方修订清洗方案。
  5. 指定专人负责协调、协助有关清洗工作。
  6. 服务结束后及时组织验收。
  7. 按照合同约定支付服务费用。
  8. 其他约定：【 无 】。
（二）乙方权利义务
  1．有权要求甲方按本合同约定及时支付服务费用。
  2．制定项目实施方案，实施方案应体现项目配备的技术设备、专业人员、项目工期、项目前期准备、项目收尾、安全保障措施及服务质量等内容，该方案需经过甲方相关部门的认可。
  3．严格按照甲方要求提供符合合同约定的服务。在约定的时间内完成清洁作业。
  4.遵守甲方厂纪厂规，接受甲方检查监督。
  5.所提供的清洗设备完全具有中国疾控中心颁发的集中空调通风系统合格证书，保证参加施工人员具有国家相关部门颁发的合格资格证书。
  6.乙方工作期应间统一着装、佩带工作牌、安全帽。施工人员必须佩带安全帽和安全带方能上岗作业。
  7.注意施工安全，严格执行施工安全规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全。
  8. 清洁所需的材料、设备、工具以及施工清洁人员的所有费用以及人身保险均由乙方负责。
  9.将从空调风管系统清理出的所有污物要集中收集、集中存放、集中杀虫后进行无害化处理。。
  10.乙方派出的人员归乙方管理，与甲方无任何直接或间接的雇佣、人事委托代理以及劳动关系。
  11．乙方不得将本项目服务对外转让或发包。
  12.如进行空调管道清洗的同时甲方在开展烟虫防治工作的，乙方应与烟虫防治工作人员相互协调配合作业。
  13.其他约定：【 无 】。
四、验收
乙方应向甲方提供清洗记录和清洗前后的各项数据及图像的施工报告留存。双方共同按照本合同的约定对乙方提交的工作成果（完成的工作事项）进行验收。
（一）验收标准：
  （1）现场目视空调管道内外部、出风口、回风口处干净清洁，无残留污物；擦拭无明显烟尘；
  （2）空调管道部件完好无损坏；空调管道部件密封、保温，无泄漏。
  （3）管道出风口、回风口安装恢复完好，密封胶粘贴牢固，无脱落。
  （4）空调管道清洗施工下方区域地面干净整洁，无废弃物品。
  （5）空调管道清洗施工下方区域设备设施表面无腐蚀性残留。
  （6）施工过程和施工完毕无任何安全事故及安全隐患；
  （7）整个作业完毕后能够保证设备的正常运行；
  （8）空调管道内部清洗服务虫情验收标准：双方现场协商确定的检测点所悬挂烟虫诱捕器上二十四小时内烟虫为0。
  
（二）验收流程：
  (1)每次乙方服务完成后7日内，双方共同按照本合同的约定对乙方提交的工作成果(完成的工作事项)进行验收。
  (2)验收通过，甲方应出具验收合格的生产区域空调管道清洗服务验收单。以甲方采购系统验收通过为准。
  (3)验收未通过，甲方出具验收不合格的书面意见给乙方。乙方应当在7日内采用清洁、消毒或其他解决措施，使清洁区域达到验收标准，甲方不支付整改的任何费用。双方在整改完成后7日内进行第二次验收，如第二次验收不合格，乙方应承担本项目规定的逾期交付的违约责任。
  
（三）验收期限
  （1）验收启动与期限：乙方完成本合同服务的交付后，应通知甲方进行验收。甲方应在收到乙方交付内容及验收通知之日起【 7】日内，依据本合同约定的标准和方式完成验收。

五、付款及开票
（一）发票条款
  各阶段付款前，乙方应开具等额、合法、有效的【 增值税专用 】发票，税率【 】。
（二）支付条件及时限
  合同按次结算，支付形式为【银行转账】。每次乙方按要求完成清洁服务，提交验收报告，双方共同确认实际清洁面积，经甲方验收合格之日起【60】日内支付该次款项。
（三）付款时限起算标准
（1）正常验收:付款期限自验收合格之日(以甲方投资采购系统验收通过日为准)起算；
（2）拖延验收:若甲方未在约定的验收期限内完成验收(无合理理由)，付款期限自约定的验收期限届满次日起算。
（四）开票信息
  纳税人名称：【 广西中烟工业有限责任公司 】
  纳税人识别号：【 914500001982226448 】
  地址：【 广西南宁市北湖南路28号 】
  电话：【 0771-3998417 】
  开户行：【 工行南宁市南棉支行 】
  账号：【 2102113609300002728 】
（五）本合同适用的税率，如遇国家税收政策调整，执行税率相应变更，同时，在保持不含税单价或价款不变的前提下，含税价款相应调整（新含税价款=原不含税价款*（1+新税率））。
（六）若根据本合同的规定，乙方有赔偿或支付违约金的责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中扣除相应金额款项，且乙方仍需开具全额发票，扣除的赔偿或违约金额由甲方开具收据给乙方。
六、履约保证金
（一）收取金额、时限、形式
  1.收取金额  
  本合同按固定金额收取，即人民币：【 贰万 】元整【 ￥20000.00 】。
  2.收取形式及时限
  本合同按以下第【 】种形式收取：
  （1）本合同采取银行转账形式收取，需在合同签订之前缴纳。
  （2）本合同采取银行保函形式收取，需在签订合同之日起20个工作日内缴纳。
  （3）本合同采取银行转账和银行保函组合形式收取，其中：银行转账形式收取的需在合同签订之前缴纳，银行保函应在签订之日起20个工作日内缴纳。

（二）退回条件、时限、形式
  1.退回条件及时限
  合同期届满或合同终止时，甲方对履约情况进行确认，履约保证金在扣除违约金、赔偿金等款项后，如有剩余的，30日内不计利息退还给乙方。
  2.退回形式：与缴纳形式对应。
（三）其他
  1.采取银行保函形式作为履约保证金的，如银行保函有效期不能涵盖合同有效期，乙方应提前办理银行保函延期手续，或变更为其他履约保证金形式。
  2.在本合同履行过程中如乙方有应付未付款项（包括但不限于违约金、赔偿金等款项）情形的，甲方可直接将乙方应付款项在上述保证金中扣除，不足部分甲方有权继续追索。乙方应在甲方通知之日起3日内将保证金补足。如履约保证金属于银行转账与银行保函组合而成的，最终所保留的履约保证金必须是银行存款。
七、保密
（一）本合同所称保密信息，是指一方（以下简称“接受方”）从对方（以下简称“披露方”）取得的、获知的、或因双方履行本合同而共同创造且具有不可分割性的商业秘密（包括财务秘密）、技术秘密、经营诀窍和（或）其他应予保密的信息和资料，无论上述信息和资料以何种形式或载于何种载体，无论披露方在披露时是否以口头、图像或书面等方式表明其具有保密性。
（二）任何一方均不应向任何第三方披露、泄漏或提供保密信息。
（三）甲乙双方应采取适当措施妥善保存对方提供的保密信息，措施的审慎程度不少于其保护自身的保密信息时的审慎程度。双方仅能将保密信息用于与本合同项下的有关用途或目的。
（四）双方保证保密信息仅可在各自一方从事该业务的负责人和雇员范围内知悉。在双方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并以可证明的方式表明上述人员确实承担本合同项下的保密责任。
（五）如确有必要，接受方应按照保密信息披露方的指示将含有保密资料的所有文件或其他资料归还给披露方，或按其指示予以销毁。
（六）本条上述限制条款不适用于以下情况：
  1.在签署本合同之时或之前，该保密信息已以合法方式属接受方所有；
  2.保密信息在通知给接受方时，已经公开或能从公开领域获得；
  3.保密信息是接受方从与其没有保密或不透露义务的第三方获得的；
  4.在不违反本合同项约定责任的前提下，该保密信息已经公开或能从公开领域获得；
  5.该保密信息是接受方或其关联或附属公司独立开发，而且未从通知方或其关联或附属公司获得的信息中获益；
  6.接受方应司法或行政管理部门根据法律或其他执法依据关于披露信息的要求（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）而透露保密信息的，在该种情况发生时，接受方应立即向披露方发出通知，并作出必要说明。
（七）甲乙双方为了履行本合同而进行的沟通、通知、告知等文件传递或文件交换，应由双方妥善保存，不得用于不利于双方开展业务的目的。
（八）乙方及其工作人员违反保密义务的，除应立即采取措施停止泄密行为， 减小泄密造成的损失外，每出现一次，除赔偿甲方所受损失外，乙方应向甲方支付【 人民币伍仟元整（￥5,000.00） 】的违约金。
八、不可抗力
（一）不可抗力是指不可预见、不可控制、不可避免的事件，如地震、台风、洪水、战争、政府行为等公认的不可抗力事件。
（二）如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
（三）合同任何一方因不可抗力不能履行合同时，应立即将情况通知对方，并应在15日内提供由不可抗力发生地公证机构或政府机构出具的证明文件，同时双方应通过友好协商解决本合同履行问题，并尽快达成协议。
九、通知与送达
（一）与本合同有关的重要的通知、回复及其它任何重要的业务联系，必须采用书面形式，由专人送达，或以特快专递方式按照本合同所载明的收件人及通讯地址进行送达。
（二）本合同各方一致同意，如因本合同争议进入包括一审、二审、再审、执行在内的民事诉讼程序，相关法律文书均按照本合同所载明的收件人及通讯地址进行送达。
（三）上述通知、回复、法律文书及其他各类文件，如由专人送达的，交付当日视为已送达；以特快专递方式送达的，信件投寄之日起的第三日视为已送达。
（四）若一方变更本合同约定的联系地址、收件人的，应及时通知对方，否则对方按原联系地址、收件人发送的通知仍视为有效送达，由此产生的责任由变更方自行承担。
十、供应商合规义务
乙方应遵守甲方现行有效的《供应商管理标准》《供应商不良行为管理标准》（含其不时修订、更新或替代的最新版本），并在合同履行期间应严格遵守以下合规要求：
  乙方不得伪造、擅自制造烟草相关注册商标标识，不得销售伪造、擅自制造的烟草相关注册商标标识；不得为违法分子提供生产、制造侵权产品的主要原材料、辅助材料、半成品、包装材料、机械设备、标签标识、生产技术、配方等便利条件，不得为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、代收费、费用结算等服务。
十一、合同变更、转让与解除
（一）本合同生效后，本合同所依据的法律、法规及规定发生变化的，各方应及时变更合同，以确保各方的合法权益不受损害。
（二）经合同各方协商一致，可对本合同进行变更，并签订补充协议。在补充协议生效前，各方仍应按原合同约定的内容履行。
（三）任一方未经另一方书面同意，不得擅自将合同整体或部分转让给第三方。
（四）甲乙双方因不可抗力及其他原因导致不能继续履行本合同时，在双方协商一致的基础上可以决定终止本合同，有关费用及劳务以实际履行部分进行结算。
（五）如乙方履行本合同需要特定资质，在合同期限内乙方丧失该特定资质的，甲方有权单方解除合同，乙方按本合同约定承担违约责任。
十二、违约责任
（一）迟延响应及逾期完成的违约责任
  乙方迟延响应甲方需求或逾期完成清洗工作的，每逾期一日，乙方应向甲方支付【 人民币伍仟元整（￥5,000.00） 】的违约金。逾期达【 7 】日的或出现迟延响应/逾期完成【 3 】次的，甲方有权解除合同，乙方还应向甲方支付【 人民币壹拾伍万元整（￥150000.00） 】的违约金。
（二）服务质量的违约责任
  如在项目实施过程发生服务质量问题的，乙方应按如下标准承担违约责任：
  （1）作业完成后，空调管道内外部干净清洁；清理区域及下方设备和现场不应残留堆积粉尘、垃圾等废弃物；如出现不符合要求的，每出现1次乙方向甲方支付违约金1000元。
  （2）空调管道部件应完好无损坏；空调管道拆装部位不应漏气、异响等，防火阀、开度阀门等部件功能应完好；如出现不符合要求的，每出现1次乙方向甲方支付违约金1000元。
  （3）施工过程和施工完毕后，出现安全事故及安全隐患的，每出现1次乙方向甲方支付违约金4000元。
  （4）整个作业完毕后设备应正常运行；如出现不符合要求的，每出现1次乙方向甲方支付违约金1000元。
  （5）出现因（1）（2）（3）（4）等原因，造成停产的，每出现1次乙方向甲方支付违约金2000元。
  （6）出现因（1）（2）（3）（4）等原因，造成杂物混入烟丝中的，每出现1次乙方向甲方支付违约金4000元；
  （7）空调管道清洗防虫效果应符合验收要求，双方现场协商确定的检测点所悬挂烟虫诱捕器上二十四小时内烟虫数量应为0，确认因乙方原因造成空调管道清洗防虫效果不达标的，乙方按诱捕器上虫数量每超标一头向甲方支付违约金1000元。
  （8）如因乙方作业违规出现人员伤亡、设备损坏、物料损失等，造成的损失由乙方负全责，乙方须全额进行赔偿。
  （9）乙方对空调管道内外清洗效果不符合甲方《南宁卷烟厂生产现场害虫防治规程》要求，甲方检查发现乙方遗漏管道未清理的卫生死角的，造成烟虫滋生形成隐患或出现烟虫隐患考核，每出现1次乙方向甲方支付违约金3000元。
  （10）乙方未能结合甲方实际情况制定出完整的生产车间空调管道清洗方案，或制定的方案未符合甲方标准要求的，乙方向甲方支付违约金5000元。
  （11）乙方空调管道烟虫治理效果未达到甲方要求，导致生产区域出现烟虫防治KPI目标要求未达到要求出现考核的，经确认因空调管道烟虫隐患原因的，每出现1次乙方向甲方支付违约金3000元。

（三）擅自委托第三方的违约责任
  未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目交由第三方完成，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付【 人民币壹拾伍万元整（￥150000.00） 】的违约金。
（四）发票的违约责任
  乙方如提供虚假、伪造、变造的或者提供由他人开具的与实际经营业务不符的发票的，所产生的一切法律后果和法律责任由乙方自行承担。乙方除须向甲方补开合法、有效的发票外，还须按票面金额的10%向甲方支付违约金。
  乙方无法开具发票的，甲方有权拒付相应的合同款项；若由此导致合同无法继续履行的，甲方有权解除合同。
  若乙方的上述行为导致甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的实际损失。
（五）逾期付款的违约责任
  因可归责于甲方的原因，甲方逾期支付款项的，应按合同订立时1年期贷款市场报价利率计算逾期利息。
（六）专项约定
  乙方有下列情形之一的，甲方有权对乙方采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施，甲方应付未付的货款作为乙方应付的解约违约金；同时，乙方应赔偿甲方经济损失：
  1.采用不正当竞争手段获得利益；
  2.不按要求提供相关数据和资料；
  3.在履行过程中不遵守信誉；
  4.在国家烟草专卖局组织的产品质量监督检查（抽查、统检）中发现乙方所供产品不合格；
  5.在履约期间发现乙方及其法定代表人、主要负责人或实际控制人、项目经理（项目负责人）有向烟草干部职工行贿的，或被烟草行业各单位列入行贿行为供应商名单且仍处于禁入期内的。
（七）履约保证金逾期缴纳的违约责任
  1.如以保函形式缴纳履约保证金，在本合同签订后20个工作日内，乙方未按合同约定缴纳的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付【 人民币伍万元整（￥50000.00） 】的违约金。
  2.乙方不履行本合同的，履约保证金不予退还，同时，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付【 人民币壹拾伍万元整（￥150000.00） 】的违约金。
  3.履约保证金被扣除后，乙方逾期不补足履约保证金的，每逾期一日，应当按逾期金额的【 5% 】向甲方支付违约金；逾期达【 10 】日未补足的，甲方有权解除合同，剩余的履约保证金不予退还。
（八）扣款及实际损失
  本合同中约定乙方应承担的赔偿金、违约金等款项，甲方可从应付款项中直接扣除，不足部分甲方有权继续追索。如有履约保证金的，优先从履约保证金中扣除。
  如本合同约定的违约金不足以弥补守约方因违约方原因导致的实际损失的，违约方仍需承担赔偿责任。
（九）赔偿支出费用约定
   如一方违约，除应承担相应的违约责任外，违约方还应向守约方赔偿守约方为处理该争议支出的包括但不限于赔偿金、和解金、行政罚金、律师费、诉讼费、保全费、诉讼财产担保保险费、鉴定费、执行费用以及必要的差旅费等费用。
十三、合同构成及效力顺序
（一）本协议书与下列文件一起构成合同文件：
  1.招标文件（如有）；
  2.中标通知书（如有）；
  3.投标文件（如有）； 
  4.合同附件；
  5.技术标准和要求；
  6.补充协议；
  7.其他合同文件。
  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
（二）合同解释顺序：
  1.合同（协议）书、补充协议； 
  2.中标通知书(如有)；
  3.招标文件（如有）；
  4.投标文件(如有)。
十四、争议解决
（一）如因合同发生争议，合同各方可协商解决；协商不成的，各方约定提交甲方营业执照登记的住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
（二）如甲方未按规定时限完成付款，乙方可及时与甲方相关人员联系，协调解决拖欠纠纷事宜，联系人：【 韩帅 】，联系电话：【 07713998774 】。
十五、合同生效、份数
（一）合同生效与有效期
    1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期2年。
   2.合同期限内，甲、乙双方按本合同确认的所有有效订单或业务约定书，不受本合同终止影响，双方应妥善履行完毕。
（二）本合同一式【 肆 】份，甲方执【 贰 】份，乙方执【 贰 】份，具有同等法律效力。
（三）本合同签订前甲、乙双方所达成的一切意向书、备忘录、磋商和协议等文件的约定与本合同不一致的，以本合同约定为准。本合同附件（如有）为合同的有效组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

  附件一：廉洁协议
  附件二：安全、环保协议
  附件三：南宁卷烟厂生产区域空调管道清洗服务合同业务约定书
  附件四：南宁卷烟厂生产区域空调管道清洗合同验收书
  （以下无正文）



	甲方
	
	乙方

	单位名称（盖章）：广西中烟工业有限责任公司
法定代表人/委托代理人（签字）：
纳税人识别号：914500001982226448
单位地址（通讯地址）：广西南宁市北湖南路28号
邮政编码：530001
联 系 人：韩帅
电　　话：07713998774
传　　真：
开 户 行：工行南宁市南棉支行
账　　号：2102113609300002728
	单位名称（盖章）：
法定代表人/委托代理人（签字）：
纳税人识别号：
单位地址（通讯地址）：
邮政编码：
联 系 人：
电　　话：
传　　真：
开 户 行：
开户银行行号： 
账　　号：





附件一：廉洁协议

廉洁协议

甲方：广西中烟工业有限责任公司
法定代表人：张思荣
住所地：南宁市北湖南路28号

乙方：
法定代表人：
住所地：

[bookmark: _Hlk21352543]一、合同双方应严格遵守国家有关法律法规和廉洁自律规定，守法诚信、廉洁经营，切实自我约束、自我监督，防止发生违法违纪行为，保护双方合法权益。  
二、甲方工作人员应与乙方进行正常工作交往， 若乙方发现甲方工作人员存在下述行为的，可以直接向甲方纪检监察部门举报：
1.以任何形式向乙方及相关单位索要或接受回扣、礼品、礼金、有价证券、贵重物品、挂职工资、津贴，或变相收受贿赂的；
2.在乙方处报销任何应由甲方或个人支付的费用；
3.要求和接受乙方及相关单位为个人婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；
4.参加乙方及相关单位组织的、非公务的宴请、高消费娱乐和赌博等活动；
5.与乙方或其他供应商串通，谋取不正当利益；
6.配偶、子女、亲属参与乙方和相关单位的业务活动，谋取不正当利益；
7.插手干预乙方经营活动等违反国家法律法规和廉政纪律的行为。
三、乙方举报渠道如下：
1.来信请寄：【广西南宁市北湖南路28号   南宁卷烟厂纪检监察科，邮政编码530001】；
2.来访请到：【广西南宁市北湖南路28号   南宁卷烟厂纪检监察科】；
3.举报电话：【（0771）3998872】；
4.网上举报：【nyqzlx@GXZY.CN（邮箱）】。
四、乙方应当坚持公平、公正、公开原则，通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取不正当利益损害国家和甲方利益。如发生以下行贿行为的，甲方有权直接单方面终止合同且不承担任何违约赔偿责任，并将乙方列入甲方的存在行贿行为供应商名单并禁止乙方及其相关人员、关联企业参加甲方采购项目等经济活动；如情节严重涉嫌犯罪的，甲方还可移交有关司法机关依法处置；如因此给甲方造成经济损失的，乙方还应依法予以赔偿：
1.乙方在参加甲方采购活动过程中，向甲方干部职工行贿或者提供其他不正当利益的。
2.乙方在参加甲方采购活动过程中，向采购代理机构工作人员、评委行贿或者提供其他不正当利益的。
3.中国烟草总公司公布和告知甲方的信息中涉及有乙方及其相关人员、关联企业存在行贿行为的。
4.从“中国裁判文书网”查询到乙方及其法定代表人、主要负责人或实际控制人、委任本采购项目的项目经理（项目负责人）近3年内有行贿行为记录的（行贿记录起始时间为刑事判决书、刑事裁定书落款时间）。
5.乙方以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送或提供回扣、礼品、礼金、有价证券、贵重物品等；
6.乙方以任何名义为甲方或个人报销应由对方或个人支付的费用；
7.乙方为甲方工作人员的婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等个人事项提供方便；
8.乙方以任何理由为甲方工作人员组织非公务宴请、高消费娱乐和赌博等活动；
9.乙方与甲方工作人员或其他供应商串通，谋取不正当利益；
10.乙方擅自与甲方工作人员及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契，以谋取私利的；
11.乙方为甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与乙方和相关单位的业务活动提供方便；
12.乙方存在其他应禁止的商业贿赂行为。
五、乙方在监委查办相关案件时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，甲方有权采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等多种处理措施。
六、对乙方存在行贿行为的处理
1.乙方在参加甲方采购活动时出现向甲方干部职工及相关人员行贿行为的，甲方有权将乙方列入甲方的存在行贿行为供应商名单并禁止乙方及其相关人员、关联企业参加甲方采购项目等经济活动。甲方将根据生效的刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书认定的行贿数额（累积计算），按照以下标准确定禁入期限：
a）行贿数额不满100万元的，禁入期限1年；
b）行贿数额在100万元（含）以上不满500万元的，禁入期限2年；
c）供应商行贿数额在500万元（含）以上的，禁入期限3年；
d）在禁入期满后再次向甲方干部职工及相关人员行贿的，从重处理，直至永久禁入；
e）行贿行为情节特别严重的，永久禁入。
2.中国烟草总公司公布和告知甲方的信息中涉及有乙方及其相关人员、关联企业存在行贿行为的，甲方将按照中国烟草总公司相关管控要求执行。
3.从裁判文书网查询到乙方近3年内存在行贿行为记录的，甲方有权禁止其参与甲方的新采购项目。
4.乙方被甲方或者烟草行业各级单位列入存在行贿行为供应商名单后，甲方有权对乙方及其相关人员、关联企业采取禁入措施，禁止其参加甲方的新采购项目。该禁入措施适用于乙方及其法定代表人、主要负责人或实际控制人、行贿人和拟委任项目负责人，以及上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业。
5.乙方属于甲方的在供供应商期间，如被发现乙方存在行贿行为的，甲方有权对乙方采取警示约谈、督促整改、降低年度考核评价分数，以及根据合同等有关规定降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等措施，并有权将乙方的核心技术资料公开和交由其他供应商使用。以上措施造成的一切责任和损失均由乙方承担。
（以下无正文）


附件二：安全、环保协议

安全、环保协议
（适用于涉及危险品、特殊环境作业及高危险性服务项目）

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步明确甲乙双方的安全管理责任，防止发生安全事故，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》及其它相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则，经共同协商一致，签订本协议。甲方和乙方应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保作业现场及人员的安全。
一、甲方权利和义务
1、乙方进入甲方区域开展作业或开展服务前，甲方应对乙方进行安全交底，明确安全责任。
2、合同期内，甲方对乙方提供的服务过程进行安全监管；定期进行安全检查，对检查发现的安全隐患或问题提出整改要求，及时督促乙方消除安全隐患。
3、合同期内，乙方服务人员若存在违反国家法律法规和本协议行为的，甲方有权纠正并对乙方追究相关责任。
二、乙方权利和义务
1、乙方有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
2、乙方有权要求甲方提供作业区域的安全风险、环境隐患、设备设施状态等必要信息，包括但不限于危险源清单、应急预案等。
3、乙方发现甲方提供的作业场所、设备或管理流程存在安全隐患或环保漏洞时，有权向甲方提出书面整改建议。
4、乙方应严格履行国家法律法规规定的本项目的安全主体责任，认真贯彻执行国家、地方和行业法律法规以及技术规范等要求，以及甲方有关生产安全、消防安全、环境保护、职业健康和治安保卫等工作的管理要求，严禁“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”，服从甲方的管理要求，限期落实甲方提出的安全隐患或问题整改要求。
5、乙方应建立健全安全管理组织机构、安全生产管理制度，落实各级人员的安全责任，并保证本项目安全生产投入的有效实施。
6、乙方应根据项目情况设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员。专（兼）职安全生产管理人员对作业现场的安全监督检查应规定频次并保存检查记录。及时制止违章指挥、违章操作行为，消除安全事故隐患，发现较大安全事故隐患，应当立即向本单位负责人和甲方项目管理部门、安全生产管理部门报告，采取有效防范措施杜绝安全事故的发生。
7、乙方应有各工种的安全操作规程，特种作业人员应具备有相应的资格证，证件必须持续有效。
8、乙方与本项目相关人员，如国家法律法规有规定应取得安全管理资格等证件的，必须依法取得；乙方应对与本项目相关的所有人员进行安全生产法规、制度及安全技术和知识培训教育，提高安全生产意识和自我保护能力，督促所有人员自觉遵守安全生产法律、法规和制度。
9、乙方在作业或服务期间（包括但不限于项目实施前、项目实施过程中以及项目结束收尾工作等）由于违反《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》及其它相关法律、法规规定、技术标准、相关安全工作要求等，所导致的一切与其承担项目相关的生产安全、消防安全、交通安全、环境保护、职业健康和治安保卫等责任事故、事件的由乙方负全责，乙方还需赔偿因事故、事件造成甲方的各项损失。
三、项目实施前要求
1、乙方应配合甲方项目管理部门办理入场手续，作业前向甲方安全管理部门提交安全备案资料，资料包括但不限于：合同复印件、安全协议原件、营业执照复印件、安全生产许可证复印件、安全管理人员资质复印件、特种作业人员资质证复印件、安全管理相关制度、作业组织方案、高风险作业专项安全作业方案、应急预案、危险源辨识及防护措施等。备案资料应与原件相符，证照有更新的应及时备案。
2、乙方应遵守甲方门卫制度。乙方需进入甲方工业园区、库区前，应按要求办理出入证。如未持有效出入证擅自进入或有伪造、变造、转借出入证等情形的，甲方有权扣除乙方的合同履约保证金。情节严重的，甲方有权报送司法机关处理，由此造成的损失由乙方承担全部责任，并赔偿造成甲方的所有损失。
3、甲方应对乙方的项目负责人进行安全交底。介绍甲方有关生产安全、消防安全、环境保护、职业健康和治安保卫等规章制度及要求，形成交底记录并由乙方签字确认；乙方项目负责人应对与本项目有关的全体人员进行安全教育、安全交底和培训，督促作业人员严格按照方案、措施和要求作业，以上过程应形成记录。
4、乙方应针对本项目作业的特点，在作业前应对危险源和环境因素进行辨识，严格按国家相关安全规定（资质齐全、防护到位、监管有力、操作规范等）的要求，认真勘察作业现场，制定并落实切实有效的安全作业方案、安全防范措施、安全技术和管理要求、防止环境污染和职业病措施等。
5、乙方在实施安全风险较大的作业前（如：动火、高处、临时用电、有限空间、熏蒸杀虫、起重吊装、装卸搬运以及其他风险较大的作业；或者在作业过程中可能导致人员伤害、财产损失或对甲方生产经营造成不良影响的项目或关键作业工序等），应制定专项作业方案，并按规定实行审批制度，由监理单位或乙方负责人审批同意后方允许作业。作业前应根据现场条件和项目特点进行安全风险评估，对作业过程中可能存在的危险、有害因素进行充分地辨识、分析、评估和论证，判断作业发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，有针对性地制定安全预防措施，保障作业顺利、安全进行。
6、乙方带到现场作业的工具、设备设施应符合安全要求。乙方应对作业区域的环境、操作设施设备和工具用具等进行检查检验，发现隐患应落实整改后方准作业。一经作业，就表明乙方已确认作业的环境、操作设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对于作业过程中由于上述因素不良而导致的事故、事件等不良影响后果负全责。
7、乙方所有使用的特种设备必须经特种设备监督管理部门检验合格方允许投入使用。
8、乙方人员从事有关特殊工种（如电工、金属焊接、切割、起重机械、场内机动车辆驾驶、登高架设、压力容器、爆破等）作业时，必须持有效证件上岗，且乙方在作业前应将上述证件复印件报甲方安全管理部门备案。
9、乙方应按国家相关规范要求为作业人员配置与劳动内容相对应的劳动防护用品，费用由乙方承担，并指导、督促、检查作业人员按规范要求正确使用和配戴劳动防护用品，对违章行为予以纠正。
10、乙方需在作业区搭建临时工棚时，必须由甲方项目管理部门指定搭建地点，经甲方安全管理部门审核同意后方可搭建。乙方搭建的临时工棚，必须符合有关安全标准，否则造成安全事故事件、人身损害或财产损失的，乙方承担全部责任。
11、乙方在同一作业区域有两个或两个以上作业单位，可能危及对方生产安全的，应由乙方总承包方负责牵头组织签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
四、项目实施期间要求
1、作业期间，乙方指派联系人(项目经理或现场负责人)            电话：       负责本项目的有关生产安全、消防安全、环境保护、职业健康和治安保卫等工作，定期组织开展安全检查，及时消除现场安全隐患，预防安全事故的发生。甲方指派联系人(项目经理或现场负责人)         电话：         负责联系、检查、督促乙方执行有关生产安全、消防安全、环境保护、职业健康和治安保卫等规定。作业期间双方如无特殊理由，不得随意更换管理人员，若因工作需要更换的，应及时书面向对方进行报备。
2、乙方在作业期间必须严格执行和遵守国家法律法规和甲方有关安全管理规定，甲方项目管理部门、安全管理部门有权对乙方作业现场及人员遵守国家有关法律法规、技术标准、规范要求以及甲方有关安全管理制度情况进行安全监督检查，对于甲方检查提出的隐患或问题，乙方必须限期整改。
3、乙方应建立作业现场的班前班后安全例会制度，进行安全事项的交底、告知、培训教育等。
4、危险作业要求：甲方范围内的危险作业包括但不限于：动火作业、高处作业、有限空间作业、临时用电、起重吊装、地下管线开挖、异味作业、装卸搬运、熏蒸杀虫作业以及国家规定的其他危险作业等。
（1）乙方在开展危险作业时，应严格执行危险作业审批制度。有监理监管的项目由监理单位负责审批，其余由乙方负责人或乙方安全生产管理员负责审批。凡需审批的危险作业，审批人负责作业人员和特种设备的资质审核把关，原则上“一点一审批一监护”。审批表不准转让、涂改，不准异地使用或扩大使用范围，审批时限宜不超过3天（在甲方重点区域作业审批期限应按甲方相关规定执行），超出审批限定的作业区域或作业环境、人员发生变化时，应重新审批。
（2）乙方动火作业、高处作业等危险作业经过审批之后，必须到甲方进行备案。施工前有监理的项目，由监理和甲方对现场进行安全确认，无监理的项目由甲方进行现场确认，乙方将施工作业涉及的安全防护、警示措施、应急器具等全部落实之后，经甲方同意后方可进行施工作业。作业期间，乙方必须安排专人全程监护，监理方做好现场监管，甲方不定期进行监督检查。
（3）风险较大的作业，乙方应组织开展作业现场安全风险评估，对作业风险进行辨识，制定专项作业方案、安全防护措施和应急预案。
（4）危险作业前乙方应对现场作业条件、作业前安全准备事项等进行验证，由乙方交底人负责对作业人员进行现场作业安全知识告知交底，内容应包括但不限于作业的事故危险、有害因素、安全防护措施和应急措施等；乙方应保存相关记录。
（5）乙方安全管理员或监护人员作业前应检查作业人员劳动防护用品的合格情况和完好性，督促作业人员正确使用和穿戴劳动防护用品，在作业过程中应对作业安全开展检查和监督，对违章作业要及时制止，对安全防护措施不到位或现场安全隐患要及时落实整改，杜绝发生人身伤害事故。
（6）作业结束后，作业人员和监护人员应负责对现场进行清理，用电设备应切断电源，确认现场无安全隐患后方可离开。
5、消防、职业健康、治安和应急管理等要求。
（1）乙方应对风险较大的施工（作业）项目，根据其作业特点制定事故应急预案或现场处置方案，报甲方备案，每年组织开展不少于一次的应急演练。
（2）乙方项目作业现场严禁流动吸烟，确因需要设立吸烟点的，应由乙方根据现场条件按规定在安全区域设立。吸烟点周边不得存放易燃易爆、可燃材料，应配置灭火器材、灭烟水桶或沙桶，设置明显标识，指定专人管理，定期清理烟头，烟头应丢入水桶或沙桶，并确认熄灭后方可离开，严禁乱丢乱扔；乙方应加强吸烟点日常的规范管理，管控好烟头及火种，严禁在非吸烟点吸烟。
（3）乙方应确保作业现场消防通道通畅，按规范配备消防设施和灭火器材。各种消防器材要分布合理，摆放在便于取用，通风良好的地方，并定期检查其完好性，对不合格各种消防器材应及时更换。
（4）乙方在作业前应根据项目特点辨识在作业过程中有可能产生对周边环境造成影响的作业内容，并根据作业内容制定有效控制措施，定期开展检查，发现对周边环境造成影响的必须立即停止作业，待整改完毕后方可继续作业。
（5）乙方应做好本项目作业人员的职业健康防护工作。
（6）乙方应加强对作业人员的日常行为管理，做到文明施工，安全作业，严禁酗酒、打架、斗殴以及聚众扰乱生产经营秩序等违法违纪行为发生。
6、乙方应将作业现场存在的较大隐患及整改情况及时报备甲方。
7、在乙方作业现场存在较大安全隐患或出现紧急安全事故、事件的情况下，甲方有权勒令其立即停工，并有权责成乙方立即进行整改，在乙方的整改满足安全作业条件并经甲方工程（项目）管理部门同意后才能复工，在此期间甲、乙双方所受的损失均由乙方承担。甲方行使上述权利不免除乙方自行完善安全工作的义务和责任。
8、作业期间甲方有权制止乙方人员的违章作业，对严重威胁安全生产的人员或不服从甲方安全监管的，甲方有权停止其工作并清除出场。
9、作业期间，乙方人员除在甲方指定的作业区进行活动外，未经甲方许可，一律不准进入甲方办公区域、生产区域、工作区域、仓库区域进行非作业活动，若由此造成安全事故的，由乙方承担全部责任，并赔偿因事故造成甲方的所有损失。
10、乙方车辆进出甲方工业园区大门或仓库区大门时，必须经甲方值班人员检查同意后方可进出，并按园区（或库区）内标定的车速行驶，严禁将车辆停放在安全通道和消防通道等非停车场地。
五、项目结束后要求
1、乙方作业期间及完工后，乙方的任何物品、物资运出甲方场地（库）区时，必须持有甲方管理部门盖章和甲方经办人签字的有效放行条方可放行，否则甲方门卫值班人员有权不予放行。严禁乙方人员偷拿（或私藏）甲方公物、产品及私人财物，情节严重的，甲方有权按程序送司法机关进行处理。
2、乙方在作业过程中产生的建筑垃圾或施工材料，须在作业结束后5个工作日内或甲方明确要求的时间内及时清运搬离甲方区域，否则甲方有权扣除乙方的合同履约保证金。
六、环境保护
1、总则
（1）乙方须严格落实环保 “三同时”（建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度。
（2）乙方须加强项目实施过程中的环保管理，排放的污染物应符合国家污染物排放标准。
（3）乙方须不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免项目实施过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对环境的危害。
（4）乙方须加强项目实施期间的环保巡查，发现问题及时采取有效措施进行处理，最大限度减少和控制污染物对环境造成的危害以及扰民影响。
（5）乙方开展涉及环境污染物排放的施工作业时，应提前制定包含环境污染防范措施的作业方案，并做好环保应急措施后方可作业。
2、废水管理
（1）对于建筑施工废水，经施工现场沉砂池处理，并在排放口设置土工布，拦截污物和泥沙后，方可排入市政排水管道。
（2）对于建筑施工生活服务区，应设置生活污水化粪池，经其处理后的生活污水，才可排入市政排水管道。
（3）所有建筑施工废水、生活污水经收集后，均应由管道输送或容器转移，不应再暴露环境之中。
3、固体废物、扬尘管理
（1）乙方生产、施工作业过程产生的垃圾应及时清运，如需临时存放的，应征得甲方同意并明确清运时间。
（2）对于建筑施工项目，易产生扬尘污染的设备或作业，应当采取有效封闭、遮盖、洒水或其他降尘措施，防止扬尘污染。
（3）项目实施期间所使用的车辆应低速行驶，如运载沙石、泥土、废渣等物品，应覆盖后运输或密闭式运输。
（4）乙方须加强项目实施过程中设备、车辆的管理，防止漏油事件发生；因机器养护而更换的废油要集中收集处理，严禁随意排放。
（5）乙方须按国家有关法规要求做好危险废弃物的处理，如乙方有所产生危险废物处理资质的，可自行处理，否则应交由有资质的企业处理，严禁随意排放。
4、噪声管理
（1）乙方在项目实施期间应采用低噪声设备，或采取消声、隔音等措施。
（2）对于产生噪声污染的建筑施工作业，不得在午间(北京时间12:00～14:30)和夜间(北京时间22:00～次日早晨06:00)进行。若确因生产工艺要求及其他特殊情况须在午间、夜间进行施工作业的，应当事前取得建设行政主管部门的午间、夜间施工意见书，由环境保护行政主管部门出具可在午间、夜间进行施工作业的证明，并公告附近的居民。
（3）乙方须合理安排项目实施时间，应避免大量高噪声设备同时使用，降低噪声产生；应将高噪声设备合理布置，远离周围居民。
（4）乙方所使用的车辆少鸣笛，不带故障运行，减少噪声。
5、废气、异味管理
（1）项目实施期间，禁止焚烧任何废弃物及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质（如沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾等）。
（2）乙方须及时清理作业期间产生的施工垃圾及生活垃圾，防止堆积产生恶臭。
（3）对汽油等易挥发物品要密闭存放，应并缩短开启时间。
（4）乙方所使用的车辆要加强维护，减少废气排放量。
6、如乙方在项目实施期间污染了甲方园区、库区及周边环境，影响员工及周边居民正常的生产生活，或发生环境污染事件事故的，乙方将承担全部责任，同时赔偿相应的损失。
七、违约责任
作业（服务）期间，如乙方未履行本协议条款，甲方有权依据附表《支付违约金标准》对乙方进行考核：
1、甲方对乙方实施过程考核，如乙方违约，甲方从乙方的合同履约保证金中扣除违约金，没有合同履约保证金的，从乙方当期结算款或进度款中扣除违约金。
2、扣除违约金后合同履约保证金不足的，按合同履约保证金约定的条款要求补足合同履约保证金。
3、如果乙方交纳的合同履约保证金属于金融机构保函提供保证的，乙方应通过转账或支付现金方式交纳扣除的违约金；如乙方不交纳的，从乙方当期结算款或进度款中扣除违约金。
八、事件、事故处理
1、乙方作业现场发生人身伤亡事故、人员中毒事故、火灾事故、环境保护事故、治安案件等各类事故，乙方应在30分钟内报告甲方，并严格按《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定逐级上报，不得瞒报、谎报、迟报。同时保护事故现场，采取必要的应急措施，防止事故扩大和次生事故灾害的发生。乙方应积极配合甲方开展事故调查、处理、考核。
2、对发生的设备损坏事故，除国家已有规定的以外，由甲乙双方共同进行调查，必要时可请上级主管部门或专业机构鉴定。
3、对虽未发生人身伤亡、健康损害或经济损失，但对甲方造成较大负面影响的安全事件，甲方将根据事件的严重程度和影响大小对乙方进行考核。
4、甲方有权进行事故、事件的调查、处理和考核。乙方负责处理事故、事件善后事宜，在抢救伤员时，甲方应尽力提供便利。
（1）乙方在甲方区域内，因乙方责任造成人员重伤及以上生产安全责任事故的，甲方有权提前终止双方签订的合同，且造成的一切损失由乙方全部承担。
（2）乙方在甲方区域内，因乙方责任造成火灾事故的，甲方有权提前终止双方签订的合同，且造成的一切损失由乙方全部承担。
（3）乙方在甲方区域内，因乙方责任造成人员轻伤责任事故12个月内累计达到2次（含本数）以上的，或者合同有效期内累计达到3次（含本数）以上的，甲方有权提前终止双方签订的合同，且造成的一切损失由乙方全部承担。
（4）乙方在甲方区域内，乙方工作人员偷拿、私藏甲方的物资、物品、卷烟产品等，每次案值达到10000元（含本数）的，或者合同有效期内累计达到20000元（含本数）的，甲方有权提前终止双方签订的合同，且造成的一切损失由乙方全部承担。
九、其它
1、甲方有义务告知乙方以下事项：甲方新颁布实施的与本协议有关规定和要求、甲方对乙方的考核扣款通知以及甲方认为需要告知乙方的其它事项等。以上告知乙方应及时签收，如无不正当理由拒绝签收的，甲方粘贴在乙方的作业（工作）现场公告栏或在双方参加的会议上宣布将视同告知。
2、本协议作为项目合同的附件，与项目合同同时签订，经双方签章后即生效。本协议生效后视为双方完全同意本协议所规定，乙方应将本协议的各条款告知本单位所有与本项目相关的人员，并承诺共同遵守。
3、本协议有效期至该项目结算完毕且乙方从甲方区域清场结束时止。




附表：
支付违约金标准
（一）基础安全
	序号
	违反内容
	支付违约金额度

	1
	未按甲方要求办理安全资料备案手续就开工的
	500元/天

	2
	项目开工建设后，根据项目大小应设但未设项目安全生产管理机构的，应配但未配专（兼）职安全管理人员的
	200元/天

	3
	项目未制定施工组织方案、技术措施、安全防范措施就开工的
	500元/天

	4
	按规定应编制专项施工方案或组织专家论证的，未履行审批手续或审批手续不全就开工的，未严格按照方案做好相应安全防护措施的
	500元/天

	5
	风险较大的项目未按规定开展安全评估或未开展危险源、危险因素、环境因素辨识就开工的
	200元/天

	6
	新进场施工作业人员未按规定开展三级安全教育的
	500元/人次

	7
	使用无证特殊工种人员或者证件过期的
	500元/人次

	8
	不服从监理、甲方人员的监督、检查和管理的
	500元/次

	9
	不按规定办理甲方园区（库区）出入证，有伪造、变造出入证件、将出入证件转借他人使用等情形的
	200元/人次

	10
	其他不符合国家有关法律法规及地方、行业标准及甲方相关要求的
	200元-500元/次

	11
	甲方可对同类原因重复发生的隐患加重考核
	第一次重犯，按以上相应条款的1.2倍考核；第二次重犯，视情节轻重，按以上相应条款的1.4-1.8倍考核；第三次及以上重犯，按以上相应条款2.0倍考核。



（二）现场安全、环保
	序号
	违反内容
	支付违约金额度

	1
	作业现场未按照规范和甲方要求进行有效警示隔离的，警示标识有被遮挡、模糊不清、不符合规范等情形的
	100元/次

	2
	作业人员进入施工现场打赤膊、赤脚、穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、随地大小便的
	100元/人次

	3
	作业人员喝酒后进入作业现场的
	500元/人次

	4
	作业人员在进入现场或作业过程中未佩戴劳动防护用品或佩戴不正确的
	200元/人次

	5
	作业人员在非吸烟点流动吸烟的（视该区域的风险大小）
	200元-500元/人次

	6
	吸烟点设置不符合规范以及甲方要求的
	200元/次

	7
	烟头未按要求丢入灭烟桶或在非吸烟点有烟头（视该区域的风险大小）
	烟头100元-500/个。

	8
	动火作业、临时用电、高处作业、受限空间作业、起重吊装等危险作业应办理但未办理审批手续的
	1000元/次

	9
	动火作业现场未按要求配置灭火器，可燃物未清理，作业过程动火监护人不在场的
	500元/次

	10
	特殊工种人员证照到期按期复检或复检不合格仍操作特殊设备的
	500元/次

	11
	使用未经政府特种设备管理部门颁发使用登记证的特种设备
	2000元/次

	12
	特种设备使用登记周期检验不合格或未按期复检仍继续使用的
	1000元/次

	13
	易燃易爆物品、材料使用后未及时清场，施工过程中产生的可燃垃圾或废弃物未及时清理的，不按规定或不按指定地点取土、倾倒弃土、倾倒垃圾的
	500元/次

	14
	未经甲方同意私自占用场地、道路，搭设临建，堆放设备及材料的
	200元/次

	15
	车辆停放在安全通道和消防通道等非停车场地，造成不良影响的
	100元/车/次

	16
	未经甲方允许，乙方作业人员擅自进入甲方生产区域或仓库造成不良影响
	500元人/次

	17
	仓库内施工材料或物品堆放不符合安全技术标准要求的
	200元人/次

	18
	电动车违反规定充电的
	200元/人次

	19
	吊装、搬运设备等危险作业未采取安全防范措施的
	200元人/次

	20
	不按规定搭建单脚手架、龙门架等的
	500元/次

	21
	作业现场临边坑洞、洞口等不采取有效防护措施的
	100-1000元/次

	22
	违章指挥、违章操作的
	500元/次

	23
	作业现场使用的各种气瓶未检验合格投入使用的
	500元/次

	24
	作业现场各种气瓶未按规范要求摆放的
	200元/次

	25
	电气线路、设施不规范或不符合安全要求的
	500元人/次

	26
	应当锁闭的电气柜（箱）未有效锁闭的
	100元人/次

	27
	电气设施表面或内部堆放杂物的
	100元人/次

	28
	配电箱、柜前方1.2m的范围内有障碍物（因工艺布置、设备安装确有困难时可减至0.8m，但不应影响箱门开启和操作）
	100元人/次

	29
	灯具、设备等开关或线路未进行标识或标识与实际不符，存在不安全因素的
	100元/次

	30
	线路、电器老化未进行及时更换的
	200元人/次

	31
	临时用电后未及时拆除接电箱（盒）和临时线路的
	300元人/次

	32
	使用不合格手持电动工具或维修后未经检验测试而投入使用的
	500元人/次

	33
	施工现场用电未按要求点检，漏电保护开关失效的；施工结束后未将应关闭的电源进行有效关闭的
	500元人/次

	34
	进入仓库、园区未登记的，或未执行出入登记制度、物资材料进出未按甲方规定办理相关手续的。
	100元/人次

	35
	叉车、夹抱车等特种车辆电源未关或钥匙未取下司机离开的
	100元/人次

	36
	电梯未锁闭操作人员离开的
	100元/次

	37
	消防器材损坏未及时修复、更换的
	100元/次

	38
	消防器材数量不足、缺失，未及时补充的
	100元/次

	39
	未及时按照甲方和监理单位的要求对安全隐患落实有效整改的
	500-1000元/条次

	40
	未对危险性较大的分部分项施工未提前告知甲方，并做好安全评估和现场确认就盲目施工的
	200元/次

	41
	在管线较为复杂的区域施工前，未提前告知甲方，并做好安全评估和现场确认就盲目施工的
	200元/次

	42
	作业前未严格按照安全评估做好安全防护措施就施工的
	200元/次

	43
	未经甲方允许，乙方人员在甲方办公、生产、仓库和施工区域内留宿和做饭做菜的
	200元/次

	44
	未经甲方、监理允许，擅自拆除安全防护警示措施的；作业结束或中途休息未及时恢复安全防护警示措施。
	200元/次

	45
	作业结束后未及时清理各种垃圾的
	200-1000元/次

	46
	非甲方原因造成，乙方人员到甲方区域进行讨薪等人数达到5人以上的
	200-1000元/人次

	47
	不按规定处理工作中产生的废水、废气等，随意排放的
	500元/次

	48
	不按规定处理固体废物，随意倾倒或者随意焚烧的
	500元/次

	49
	不按规定做好噪声管理，造成噪声超标或被投诉的
	500元/次

	50
	乙方人员偷拿（或私藏）甲方公物、产品及私人财物的
	视情节和私拿数量每次考核2000—10000元/次；情节严重的，甲方有权按程序送司法机关进行处理。

	51
	其他不符合国家有关法律法规及地方、行业标准及甲方安全、环保相关要求的
	200元/次

	52
	甲方可对同类原因重复发生的隐患加重考核
	第一次重犯，按以上相应条款的1.2倍考核；第二次重犯，视情节轻重，按以上相应条款的1.4-1.8倍考核；第三次及以上重犯，按以上相应条款2.0倍考核。



（三）事件、事故
	序号
	违反内容
	支付违约金额度

	1
	发生失控的火情或火警事件（无人在现场处置或出现蔓延事态），视情节轻重进行考核。
	1000—2000元/次

	2
	发生火灾责任事故，直接经济损失10万元以下， 视情节轻重进行考核。
	2000—5000元/次

	3
	发生火灾责任事故，直接经济损失10万元以上100万元以下，视情节轻重进行考核。
	5000—20000元/次

	4
	直接经济损失100万元以上，根据情节轻重等实际情况进行考核。
	由甲方根据实际损失确定

	5
	发生人员轻微伤责任事件，视情节轻重进行考核。
	500—2000元/次

	6
	发生人员轻伤责任事故，视情节轻重进行考核。
	2000—5000元/次

	7
	发生人员重伤责任事故，视情节轻重进行考核。
	5000—20000元/次

	8
	发生人员死亡责任事故，根据情节轻重等实际情况进行考核。
	由甲方根据实际损失确定

	9
	排放废水废气给甲方造成经济损失或不良影响，视情节轻重进行考核。
	200—2000元/次

	10
	由于工作失职，被环保部门经济处罚或通报，给甲方造成经济损失或不良影响，视情节轻重进行考核。
	200—3000元/次

	11
	放置或处置废弃等物品不当，给甲方造成经济损失或不良影响，视情节轻重进行考核。
	200—2000元/次

	12
	打架斗殴、无理取闹、聚众闹事、影响正常工作秩序或造成不良影响，视情节轻重进行考核。
	200—1000元/次

	13
	由于乙方工作疏忽或失职，致使甲方产品或其它物资、物品受到破坏，给甲方造成经济损失或不良影响。
	视情节轻重和责任大小，参照损失价值一定比例赔偿，每次追加考核200—20000元。

	14
	未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件，但对甲方造成较大负面影响的安全事件，甲方将根据事件的严重程度和影响大小进行考核。
	5000-20000元/次

	15
	发生安全事件但不构成事故，对甲方影响较小的，视情况进行考核。
	2000-5000元/次

	16
	乙方所发生的安全事件、事故报告应当及时、准确、完整，不得迟报、漏报、谎报或瞒报。存在迟报、漏报、谎报或瞒报行为之一，进行考核。
	参照上述标准加倍考核

	17
	发生安全事件、事故后，乙方严格按照“四不放过”原则进行分析处理后，应及时向甲方报告和备案。不报告和备案的，进行考核。
	1000元/次


备注：乙方收到甲方书面考核意见后，如有异议，须在3个工作日内以书面形式向甲方提出申诉；甲方根据乙方申诉理由进行复核，提出意见，及时向乙方反馈。





附件三：南宁卷烟厂生产区域空调管道清洗服务合同业务约定书

南宁卷烟厂生产区域空调管道清洗服务业务约定书
编号：       
**：
就贵我双方《     》（合同编号：       ）项下相关业务内容通知如下： 
一、业务内容：南宁卷烟厂区域空调管道系统清洗作业，具体地点范围及作业面积见下表。
	属地部门
	区域
	区域空调管道面积（㎡）
	空调机组（台）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	


二、服务时间：自    年   月   日至     年   月    日止。
三、服务方式、要求及验收标准：详见主合同条款（或其他要求）。
四、价款及结算方式：本项目作业服务不含税单价为    元/平方米/次，（增值税专用发票税率：    %）。付款方式及要求详见主合同。
五、其他条款按主合同执行。
本业务约定书由甲乙双方签字盖章后生效，本业务约定书壹式叁份，甲方执贰份 ，乙方执壹份。

甲方：（部门章）                          乙方：（盖章）
年   月   日                           年   月    日  
[image: ]

附件四：南宁卷烟厂生产区域空调管道清洗合同验收书
南宁卷烟厂生产区域空调管道清洗合同验收书
       根据 （    ）（采购合同编号：    ）的约定，我公司对（         ）供应商（        ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	序号
	清洁区域
	服务内容及标准等（或工程/服务内容、标准）
	空调管道面积（㎡）
	清理次数
	不含税单价（元/平米）
	税率
	含税总金  额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	

	合计大写金额： 

	实际供货日期
	至
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	


	验收小组意见
	验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：
                                     

	验收小组成员签字


	项目实施部门领导签字：
	项目接收（使用）部门：
	职能管理部门：

	监督人员或其他相关人员：
	供应商盖章或授权人签字：



备注：固定资产类项目（含 购置、改良、大修）验收需项目接收（使用）部门、相关职能管理部门、供应商的签字或盖章，技改工程类项目的验收还需要监督人员或其他相关人员的签字或盖章。

招标文件                                                        第五章 合同格式及条款


[bookmark: _Toc69807247]第六章 投标文件格式


投标文件封面

投 标 文 件






项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：


                        年    月    日



资格证明文件、商务文件、技术文件均需单独提供索引目录，具体格式如下表：
	评审模块
	组成部分
	对应投标文件页码

	1.资格证明文件
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	2.商务文件
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	3.技术文件
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页

	
	
	第___页到第___页



说明：
（1）根据上表“组成部分”的顺序，编制资格证明文件、商务文件、技术文件。
（2）本表可根据需要自行扩展。
（3）资格证明文件、商务文件、技术文件中，已提供过招标文件格式（附后）的，需严格按照招标文件格式要求提供相应资料；未提供招标文件格式的，投标人应根据招标文件要求自行编制、提供相应资料。
（4）投标人提供的查询结果如与开评标现场查询不一致的，以现场查询为准。



投标文件需提供投标响应差异一览表，具体格式如下：

投标响应差异一览表（技术/商务条款）

	序号
	招标文件条目编号
	招标要求内容
	投标响应内容
	偏离类型
	差异说明
	备注

	
	
	
	
	
	
	正偏离内容纳入合同条款

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


填写说明：
1、偏离类型填写：正偏离，优于招标要求；负偏离，未达要求；无偏离：完全响应。
2、差异说明：需包含解决方案（如负偏离）或优势说明（如正偏离）。





一、资格证明文件




















[bookmark: _Hlk9957309]部分格式：

1、授权委托书（格式）

兹授权         为我方参加广西中烟工业有限责任公司          采购（项目编号：          ）投标代理人，其代理权限为：                                                                
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：            （盖公章）        法定代表人：            （签字或盖章）
委托代理人：            （签字）
                                                                                                                                                                                        
    附：1.委托代理人工作单位：                     职务：           
       身份证号码：                         性别：         年龄：       
2. 委托代理人工作单位统一社会信用代码：                 
       地址：                                                                                             
       

说明：
1.授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。
2.委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
3.委托书不得转借、转让，不得买卖。
4.代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。


2、按期签约承诺书
广西中烟工业有限责任公司：
  我公司有意参加广西中烟工业有限责任公司            项目（项目编号：       ，以下简称“本项目”）的投标。 
   我公司在此郑重承诺：
    如果我公司在本项目中标，我公司将按照《中华人民共和国招标投标法》第四十六条的规定，自中标通知书发出之日起三十日内与贵公司订立书面合同。如因我公司自身原因逾期不与贵公司订立书面合同，我公司愿意承担因违反承诺而被取消中标资格和被没收投标保证金的后果。
   特此声明。

投标人（盖公章）：                                 



3、知识产权承诺书
广西中烟工业有限责任公司：
 我公司有意参加广西中烟工业有限责任公司            项目（项目编号：       ，以下简称“本项目”）的投标。 
 我公司在此郑重承诺：
我公司在本项目的投标过程中，所有投标产品或服务涉及知识产权（包括专利、商标和著作等）的，我公司将按要求主动提供相关知识产权的权属证明或合法使用证明复印件等材料，并保证材料的真实、有效，不存在任何涉及知识产权纠纷的情况。
如因我公司投标标的知识产权出现纠纷影响项目实施，我公司愿意承担因违反承诺而被取消中标资格、被没收投标保证金或终止合同的后果。
  特此声明。

投标人（盖公章）：                                  


4、遵守供应商不良行为管理标准承诺书

致广西中烟工业有限责任公司：
我单位郑重承诺，我单位已在国家信息中心主办的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站进行了查询（查询时间为购买招标文件之日起至提交投标文件截止时间止），未被网站列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”。同时,我单位已在中国裁判文书网(https:/ /wenshu.court.gov.cn/）进行了查询（查询时间为购买招标文件之日起至提交投标文件截止时间止）,我单位及单位法定代表人、主要负责人或实际控制人、拟委任项目经理（项目负责人）在招标文件规定的期限内无行贿行为记录。
我单位郑重承诺，已熟知《广西中烟工业有限责任公司供应商不良行为管理标准》，在本次项目投标过程中及合同履行期间将严格遵守该规定。若我单位违反了《广西中烟工业有限责任公司供应商不良行为管理标准》，贵方在签订合同前发现的，则贵方有权取消我单位中标资格，所有责任由我单位自行承担；在合同履行期间发现的，贵方有权根据规定等约定对我单位采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施，所有责任由我单位自行承担。
我单位将严格遵守贵方对不良行为（含行贿行为）供应商的管控要求。在开标评标环节，发现我单位被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站列入失信被执行人，或者查询到我单位及单位法定代表人、主要负责人或实际控制人、拟委任项目经理（项目负责人）在中国裁判文书网(https:/ /wenshu.court.gov.cn/）近三年有行贿记录或属于烟草行业各级单位存在行贿行为供应商名单和招标人不良行为供应商名单的禁入管控对象的，则贵方或评标委员会有权否决我单位的投标；在评标结束后至合同签订前发现我单位有上述情形的，则贵方有权取消我单位的中标候选资格和中标资格；在合同履行期间发现我单位有上述情形的，则贵方有权根据合同等约定对我单位采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施，所有责任由我单位自行承担。


投标人（盖公章）：                                



广西中烟工业有限责任公司
供应商不良行为管理标准
一、 定义
供应商是指参与广西中烟工业有限责任公司（以下简称“公司”）采购活动以及向公司提供工程、货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
不良行为是指供应商违反国家法律法规、规章，或者违反采购文件、合同约定，损害国家利益、社会利益或者公司利益等情节严重性质恶劣的行为。
存在行贿行为供应商是指生效的刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书认定有行贿行为的供应商。
二、供应商不良行为情形认定和处理措施
（一）供应商不良行为情形
1.行贿行为情形
（1）供应商在参加公司采购活动过程中，向公司干部职工行贿或者提供其他不正当利益的。
（2）供应商在参加公司采购活动过程中，向采购代理机构工作人员、评委行贿或者提供其他不正当利益的。
（3）中国烟草总公司公布和告知的供应商行贿行为。
（4）从“中国裁判文书网”查询到供应商、供应商的法定代表人、供应商的主要负责人或实际控制人、供应商拟委任本采购项目的项目经理（项目负责人）近3年内有行贿行为记录的。（行贿记录起始时间为刑事判决书、刑事裁定书落款时间）
（5）其他行贿行为。
2.非行贿不良行为情形
a）供应商在参加公司采购活动过程中，出现买卖资质、弄虚作假等行为。
b）公司框架协议的供应商违背采购文件和框架合同的有关条款约定，在合同期限内拒绝参与竞价（报价）、库内抽取后不响应累计6次及以上，累计6次及以上报价不及时、材料弄虚作假的或者拒绝接受实施项目的行为。
c）供应商采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的行为。
d）供应商拒绝配合纪委、监委等有关部门调查的行为。
e）供应商消极整改、整改不到位、对抗整改或虚假整改等行为。
f）采购代理机构在代理公司采购业务中收受贿赂、恶意串通、泄露招投标保密信息、伪造变造采购文件等严重违法行为。
g）供应商在参加公司采购活动过程中，出现围标串标等严重违反国家、行业和公司相关规定的行为。
h）供应商提供的产品或服务出现严重质量问题，履约响应不及时或不到位，影响到公司生产经营或造成经济损失、不良影响的行为。
i）其他影响采购活动的不良行为。
（二）供应商不良行为处理措施
1.供应商在参加公司采购活动时出现行贿不良行为，应当采取以下处理措施：
（1）属于行贿行为情形的，根据生效的刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书认定的数额（累积计算）确定新采购项目禁入期限如下：
a）供应商行贿数额不满100万元的，禁入期限1年。
b）供应商行贿数额在100万元（含）以上不满500万元的，禁入期限2年。
c）供应商行贿数额在500万元（含）以上的，禁入期限3年。
d）存在行贿行为供应商在禁入期满后再次向公司干部职工行贿的，从重处理，直至永久禁入。
e）行贿行为情节特别严重的，永久禁入。
（2）中国烟草总公司公布和告知的供应商行贿行为，按其认定和要求执行。
（3）从裁判文书网查询到供应商近3年内存在向行业外人员行贿行为记录，禁止其参与新采购项目；属于在供供应商的，还需明确廉洁要求，补充签订廉洁合同，进行警示约谈。
（4） 对存在行贿行为供应商实施禁入措施，在禁入期限内，原则上不允许其参加公司新采购项目。该措施适用于其法定代表人、主要负责人或实际控制人、行贿人和拟委任项目负责人，以及上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业。
2.供应商在参加公司采购活动时出现非行贿不良行为，应当采取以下处理措施：
（1）出现非行贿不良行为中a）～e）情形的，在半年内禁止其参加公司新采购项目；多次出现或情节特别严重的，可延长禁入期限，最多延长半年。
（2）出现非行贿不良行为中f）～h）情形的，在1年内禁止其参加公司新采购项目；多次出现或情节特别严重的，可延长禁入期限，最多延长半年。
（3）出现非行贿不良行为中i）情形的，根据不良行为的严重程度、影响大小确定禁入期限。
（4）不良行为供应商为在供供应商的，还应当开展警示约谈、督促整改，降低年度考核评价分数41分。根据实际情况，还可采取以下措施：
a）降低供货份额；
b）缩短服务期限；
c）中止、终止或解除合同等。
（5）供应商在不良行为认定前能积极主动纠正不良行为、消除或者减轻不良行为危害后果的，可酌情从轻处理。




5.其他资格证明材料
（供应商根据招标公告中“投标人资格要求”的要求自行提供）



二、商务文件





部分格式：
1、投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称）招标文件，（项目编号），正式授权下述签字人    （姓名和职务）    代表投标人      （投标单位名称）      ，提交加密版电子投标文件1份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
⑴我们同意按招标文件中“招标内容及要求”进行报价，具体报价详见开标一览表。
⑵我们根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
⑶我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
⑷我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第13.1条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。
⑸如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被贵方全部没收。
⑹我们同意提供按照招标人可能要求的与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。


与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话、电报、传真或电传：                                      
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐号：                                                        
法定代表人或委托代理人（签字）：                     
投标人（盖公章）：                                            
日期：                                   



[bookmark: _Toc298839187]2、开标一览表

项目名称：                        
项目编号：                        
标段：                  

	标题 
	内容 

	不含税投标单价(元/平方米·次)
	

	不含税投标总报价(元)
	

	发票类型及开票税率
	增值税___发票，税率___%。

	服务期限
	2年，具体时间以合同约定时间为准。






投标人（盖公章）：                                 


投标说明：
1.投标人的开标一览表必须按招标文件规定加盖公章，未加盖公章的投标无效。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章，否则其投标作无效标处理。
3.投标报价不能超过不含税最高限价，投标报价应当综合考虑建设、生产、运输、保险、验收、人员以及服务提供过程中发生的其他费用等等完成招标文件规定的全部内容的一切费用。



3、投标分项报价表
项目名称：
项目编号：
标段：______

	项号
	项目名称
	不含税投标单价
(元/平方米·次)
①
	数量
及单位（㎡）
②
	服务期限
（年）
③
	不含税投标总价（元）
④=①×②×③ 
	发票类型及税率
	备注

	1
	南宁卷烟厂2026-2028年生产区域空调管道清洗服务
	
	53434
	2
	
	增值税____发票，税率___%
	不含税投标总报价（元）=不含税投标单价（元/平方米·次）×生产区域空调管道面积（㎡）×服务期限（年）

	不含税投标总报价（人民币大写）：__________________（￥___________）

	服务期限：2年，具体时间以合同约定时间为准。

	服务地点：南宁市西乡塘区北湖南路28号广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂。

	不含税投标报价必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；调试、检验、技术服务、培训等所有费用的总和。




投标人（盖公章）：                                 

投标说明：
1.投标人的投标分项报价表必须按招标文件规定加盖公章，未加盖公章的投标无效。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章，否则其投标作无效标处理。
3. 不含税投标总报价（元）=不含税投标单价（元/平方米·次）×生产区域空调管道面积（㎡）×服务期限（年），不含税投标总价仅用于评标使用，本项目为框架合同，招标人采购的服务数量根据具体业务需求确定，最终以双方共同签订的业务约定书为准，按照双方共同确认的业务约定书内容据实结算(即招标人确认的投标人完成的生产区域空调管道面积*服务单价)，招标人不承诺采购数量。


4、售后服务承诺书
（投标人根据项目要求自行编写）




投标人（盖公章）：                 


5、非★号商务条款响应表
项目名称：
项目编号：
标段：/
	项号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	



投标人（盖公章）：                                


注：
1.投标人对照招标文件“第三章 招标内容及要求”中的商务要求（非★号要求部份），逐条响应并作出偏离说明，响应内容及偏离说明完整、具体，如模糊响应，响应不完整，影响评标委员会评判的，后果自负。
2.偏离说明：投标响应与招标要求相同的为无偏离，高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。








三、技术文件






部分格式：
1、非★号技术条款响应表
项目名称：
项目编号：
标段：
	项号
	物资名称
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	



投标人（盖公章）：                                


注：
1.投标人对照招标文件“第三章 招标内容及要求”中的技术要求（非★号要求部份），逐条响应并作出偏离说明，响应内容及偏离说明完整、具体，如模糊响应，响应不完整，影响评标委员会评判的，后果自负。
2.偏离说明：投标响应与招标要求相同的为无偏离，高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。


2、服务方案

（投标人根据项目要求自行编写）





投标人（盖公章）：                 




3、★号指标响应表
（如有★号条款要求则必须提交，加盖公章）
项目名称：
项目编号：
标段：/
	序号
	招标文件★号指标要求
	投标文件★号指标响应内容
	偏离说明
	证明材料要求(如无要求提供证明材料的，逐条响应即可；如有正偏离，须提供相关有效的证明材料在投标文件中的页码，并对应重点内容做醒目标识)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人（盖公章）：                                


注：
1. 投标人应对该表内容逐条、具体响应，否则按无效投标处理。
2. ★号指标的评审以该表响应内容为评审依据，任何一项★号指标未响应或不满足招标文件要求，按无效投标处理。
3.与该表响应内容相关的证明材料应附在响应表后一起提供，不提供或模糊响应，影响评标委员会评判的，后果自负。
4. 偏离说明：投标响应与招标文件要求相同的为无偏离，高于招标文件要求的为正偏离，低于招标文件要求的为负偏离。
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